&qspi {
    status = "okay";
    pinctrl-0 = <&qspi_default>;
    pinctrl-1 = <&qspi_sleep>;
    pinctrl-names = "default", "sleep";
    mx25r64: mx25r6435f@0 {
            compatible = "nordic,qspi-nor";
            reg = <0>;
            /* MX25R64 supports only pp and pp4io */
            writeoc = "pp";
            /* MX25R64 supports all readoc options */
            readoc = "read2io";
            sck-frequency = <8000000>;
            label = "MX25R64";
            jedec-id = [c2 28 17];
            sfdp-bfp = [
                    e5 20 f1 ff  ff ff ff 03  44 eb 08 6b  08 3b 04 bb
                    ee ff ff ff  ff ff 00 ff  ff ff 00 ff  0c 20 0f 52
                    10 d8 00 ff  23 72 f5 00  82 ed 04 cc  44 83 68 44
                    30 b0 30 b0  f7 c4 d5 5c  00 be 29 ff  f0 d0 ff ff
            ];
            size = <67108864>;
            has-dpd;
            t-enter-dpd = <10000>;
            t-exit-dpd = <35000>;
    };
};