
TC908 000:007 SEGGER J-Link V6.46g Log File (0001ms, 0008ms total)
TC908 000:007 DLL Compiled: Jun 14 2019 19:33:33 (0001ms, 0008ms total)
TC908 000:007 Logging started @ 2019-06-26 10:46 (0001ms, 0008ms total)
TC908 000:008 JLINK_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 0008ms total)
TC908 000:008 JLINK_OpenEx(...)
Firmware: J-Link EDU Mini V1 compiled May 27 2019 15:50:07
Hardware: V1.00
S/N: 801005001
Feature(s): FlashBP, GDB
TELNET listener socket opened on port 19021WEBSRV 
Starting webserver (0079ms, 0087ms total)
TC908 000:008 WEBSRV Webserver running on local port 19080 (0079ms, 0087ms total)
TC908 000:008   returns O.K. (0079ms, 0087ms total)
TC908 000:087 JLINK_GetEmuCaps()  returns 0xB8EA5A33 (0000ms, 0087ms total)
TC908 000:087 JLINK_TIF_GetAvailable(...) (0001ms, 0088ms total)
TC908 000:088 JLINK_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 0088ms total)
TC908 000:088 JLINK_ExecCommand("ProjectFile = "D:\GitHub\Zirbel_innoCheck\Software\Firmware - Kopie\pca10040\blank\arm5_no_packs\JLinkSettings.ini"", ...). Ref file found at: C:\Keil_v5\ARM\Segger\JLinkDevices.ref (0008ms, 0096ms total)
TC908 000:088 XML referenced by ref file: C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V646g\JLinkDevices.xml (0008ms, 0096ms total)
TC908 000:088 C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V646g\JLinkDevices.xml evaluated successfully.  returns 0x00 (0148ms, 0236ms total)
TC908 000:236 JLINK_ExecCommand("Device = nRF52832_xxAA", ...). Device "NRF52832_XXAA" selected.  returns 0x00 (0010ms, 0246ms total)
TC908 000:246 JLINK_ExecCommand("DisableConnectionTimeout", ...).   returns 0x01 (0000ms, 0246ms total)
TC908 000:246 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x2710 (0000ms, 0246ms total)
TC908 000:246 JLINK_GetDLLVersion()  returns 64607 (0000ms, 0246ms total)
TC908 000:246 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0246ms total)
TC908 000:246 JLINK_GetDLLVersion()  returns 64607 (0000ms, 0246ms total)
TC908 000:246 JLINK_GetCompileDateTime() (0000ms, 0246ms total)
TC908 000:246 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0246ms total)
TC908 000:246 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x2710 (0000ms, 0246ms total)
TC908 000:246 JLINK_TIF_Select(JLINKARM_TIF_SWD)  returns 0x00 (0002ms, 0248ms total)
TC908 000:248 JLINK_SetSpeed(5000) (0001ms, 0249ms total)
TC908 000:249 JLINK_GetId() >0x10B TIF>Found SW-DP with ID 0x2BA01477 >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x10B TIF>Found SW-DP with ID 0x2BA01477 >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x35 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF>Scanning AP map to find all available APs >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x35 TIF> >0x35 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x35 TIF> >0x35 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x35 TIF> >0x35 TIF>AP[2]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x24770011)AP[1]: JTAG-AP (IDR: 0x02880000)Iterating through AP map to find AHB-AP to use >0x42 TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x35 TIF> >0x35 TIF> >0x42 TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x35 TIF> >0x35 TIF>AP[0]: Core foundAP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000 >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x35 TIF> >0x35 TIF>CPUID register: 0x410FC241. Implementer code: 0x41 (ARM)Found Cortex-M4 r0p1, Little endian.
 -- Max. mem block: 0x00001548 -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0002000)FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED88) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED88) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED88) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED88)CoreSight components:
ROMTbl[0] @ E00FF000 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FF000) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE000EFF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE000EFE0)ROMTbl[0][0]: E000E000, CID: B105E00D, PID: 000BB00C SCS-M7 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0001FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0001FE0)ROMTbl[0][1]: E0001000, CID: B105E00D, PID: 003BB002 DWT -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0002FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0002FE0)ROMTbl[0][2]: E0002000, CID: B105E00D, PID: 002BB003 FPB -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0000FF0)
 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0000FE0)ROMTbl[0][3]: E0000000, CID: B105E00D, PID: 003BB001 ITM -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FF010) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0040FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0040FE0)ROMTbl[0][4]: E0040000, CID: B105900D, PID: 000BB9A1 TPIU -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0041FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0041FE0)ROMTbl[0][5]: E0041000, CID: B105900D, PID: 000BB925 ETM >0x35 TIF>  returns 0x2BA01477 (0146ms, 0395ms total)
TC908 000:395 JLINK_GetDLLVersion()  returns 64607 (0000ms, 0395ms total)
TC908 000:395 JLINK_CORE_GetFound()  returns 0xE0000FF (0000ms, 0395ms total)
TC908 000:395 JLINK_GetDebugInfo(0x100 = JLINKARM_ROM_TABLE_ADDR_INDEX) -- Value=0xE00FF000  returns 0x00 (0000ms, 0395ms total)
TC908 000:395 JLINK_GetDebugInfo(0x100 = JLINKARM_ROM_TABLE_ADDR_INDEX) -- Value=0xE00FF000  returns 0x00 (0000ms, 0395ms total)
TC908 000:395 JLINK_GetDebugInfo(0x101 = JLINKARM_DEBUG_INFO_ETM_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0041000  returns 0x00 (0000ms, 0395ms total)
TC908 000:395 JLINK_ReadMemEx(0xE0041FD0, 0x0020 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(32 bytes @ 0xE0041FD0) - Data: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...  returns 0x20 (0001ms, 0396ms total)
TC908 000:396 JLINK_GetDebugInfo(0x102 = JLINKARM_DEBUG_INFO_MTB_ADDR_INDEX) -- Value=0x00000000  returns 0x00 (0000ms, 0396ms total)
TC908 000:396 JLINK_GetDebugInfo(0x103 = JLINKARM_DEBUG_INFO_TPIU_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0040000  returns 0x00 (0000ms, 0396ms total)
TC908 000:396 JLINK_GetDebugInfo(0x104 = JLINKARM_DEBUG_INFO_ITM_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0000000  returns 0x00 (0000ms, 0396ms total)
TC908 000:396 JLINK_GetDebugInfo(0x105 = JLINKARM_DEBUG_INFO_DWT_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0001000  returns 0x00 (0000ms, 0396ms total)
TC908 000:396 JLINK_GetDebugInfo(0x106 = JLINKARM_DEBUG_INFO_FPB_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0002000  returns 0x00 (0000ms, 0396ms total)
TC908 000:396 JLINK_GetDebugInfo(0x107 = JLINKARM_DEBUG_INFO_NVIC_ADDR_INDEX) -- Value=0xE000E000  returns 0x00 (0000ms, 0396ms total)
TC908 000:396 JLINK_GetDebugInfo(0x10C = JLINKARM_DEBUG_INFO_DBG_ADDR_INDEX) -- Value=0xE000EDF0  returns 0x00 (0000ms, 0396ms total)
TC908 000:396 JLINK_ReadMemU32(0xE000EF40, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EF40) - Data: 21 00 11 10  returns 1 (0001ms, 0397ms total)
TC908 000:397 JLINK_ReadMemU32(0xE000EF44, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EF44) - Data: 11 00 00 11  returns 1 (0001ms, 0398ms total)
TC908 000:398 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED00, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED00) - Data: 41 C2 0F 41  returns 1 (0000ms, 0398ms total)
TC908 000:398 JLINK_GetDebugInfo(0x10F = JLINKARM_DEBUG_INFO_HAS_CORTEX_M_SECURITY_EXT_INDEX) -- Value=0x00000000  returns 0x00 (0000ms, 0398ms total)
TC908 000:398 JLINK_SetResetType(JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_NORMAL)  returns JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_NORMAL (0000ms, 0398ms total)
TC908 000:398 JLINK_Reset() -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. >0x35 TIF>Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ. -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED0C) >0x0D TIF> >0x28 TIF> -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)
 -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) (0068ms, 0466ms total)
TC908 000:466 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00000314 (0000ms, 0466ms total)
TC908 000:466 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 0466ms total)
TC908 000:466 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0001ms, 0467ms total)
TC908 000:467 JLINK_ReadMemU32(0xE000EDF0, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) - Data: 03 00 03 00  returns 1 (0000ms, 0467ms total)
TC908 000:467 JLINK_WriteU32(0xE000EDF0, 0xA05F0003) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0)  returns 0 (0001ms, 0468ms total)
TC908 000:468 JLINK_WriteU32(0xE000EDFC, 0x01000000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)  returns 0 (0000ms, 0468ms total)
TC908 000:468 JLINK_GetHWStatus(...)  returns 0x00 (0001ms, 0469ms total)
TC908 000:469 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xFFFFFF00)  returns 0x06 (0000ms, 0469ms total)
TC908 000:469 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xF0)  returns 0x2000 (0000ms, 0469ms total)
TC908 000:469 JLINK_GetNumWPUnits()  returns 0x04 (0000ms, 0469ms total)
TC908 000:469 JLINK_GetSpeed()  returns 0xFA0 (0000ms, 0469ms total)
TC908 000:469 JLINK_ReadMemU32(0xE000E004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000E004) - Data: 01 00 00 00  returns 1 (0001ms, 0470ms total)
TC908 000:470 JLINK_ReadMemU32(0xE000E004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000E004) - Data: 01 00 00 00  returns 1 (0001ms, 0471ms total)
TC908 000:471 JLINK_WriteMemEx(0xE0001000, 0x001C Bytes, ..., Flags = 0x02000004) - Data: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... -- CPU_WriteMem(28 bytes @ 0xE0001000)  returns 0x1C (0001ms, 0472ms total)
TC908 000:472 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00000314 (0000ms, 0472ms total)
TC908 000:472 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 0472ms total)
TC908 000:587 JLINK_SetResetType(JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_NORMAL)  returns JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_NORMAL (0000ms, 0472ms total)
TC908 000:587 JLINK_Reset() -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. >0x35 TIF>Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ. -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED0C) >0x0D TIF> >0x28 TIF> -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000)
 -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) (0069ms, 0541ms total)
TC908 000:657 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00000314 (0000ms, 0541ms total)
TC908 000:657 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 0541ms total)
TC908 000:658 JLINK_ReadMemEx(0x00000214, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(128 bytes @ 0x00000200) -- Updating C cache (128 bytes @ 0x00000200) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x00000214) - Data: 00 B5 83 B0 02 90 00 91 01 92 44 F2 01 00 71 46 ...  returns 0x3C (0001ms, 0542ms total)
TC908 000:659 JLINK_ReadMemEx(0x00000250, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x00000280) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x00000280) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x00000250) - Data: 40 EA 01 05 44 E8 00 53 00 2B F7 D1 15 60 30 BC ...  returns 0x3C (0001ms, 0543ms total)
TC908 000:660 JLINK_ReadMemEx(0x0000028C, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x000002C0) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x000002C0) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x0000028C) - Data: 00 2B F7 D1 15 60 30 BC 70 47 30 B4 04 46 54 E8 ...  returns 0x3C (0001ms, 0544ms total)
TC908 000:661 JLINK_ReadMemEx(0x000002C8, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x00000300) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x00000300) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x000002C8) - Data: 70 47 70 B4 04 46 4F F0 00 00 54 E8 00 6F 0D 68 ...  returns 0x3C (0001ms, 0545ms total)
TC908 000:662 JLINK_ReadMemEx(0x00000304, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x00000304) - Data: 44 E8 00 53 00 2B F5 D1 15 60 30 BC 70 47 00 00 ...  returns 0x3C (0000ms, 0545ms total)
TC908 001:024 JLINK_ReadMemEx(0x40007000, 0x000C Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(12 bytes @ 0x40007000) - Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  returns 0x0C (0001ms, 0546ms total)
TC908 001:025 JLINK_ReadMemEx(0x40007000, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007000) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0546ms total)
TC908 001:025 JLINK_ReadMemEx(0x40007004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007004) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0547ms total)
TC908 001:026 JLINK_ReadMemEx(0x40007008, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007008) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0548ms total)
TC908 001:027 JLINK_ReadMemEx(0x4000700C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000700C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0548ms total)
TC908 001:027 JLINK_ReadMemEx(0x4000700C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000700C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0549ms total)
TC908 001:028 JLINK_ReadMemEx(0x40007100, 0x0054 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(84 bytes @ 0x40007100) - Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...  returns 0x54 (0001ms, 0550ms total)
TC908 001:029 JLINK_ReadMemEx(0x40007100, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007100) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0551ms total)
TC908 001:030 JLINK_ReadMemEx(0x40007104, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007104) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0551ms total)
TC908 001:030 JLINK_ReadMemEx(0x40007108, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007108) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0552ms total)
TC908 001:031 JLINK_ReadMemEx(0x4000710C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000710C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0553ms total)
TC908 001:032 JLINK_ReadMemEx(0x40007110, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007110) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0554ms total)
TC908 001:033 JLINK_ReadMemEx(0x40007114, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007114) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0554ms total)
TC908 001:033 JLINK_ReadMemEx(0x40007118, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007118) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0555ms total)
TC908 001:034 JLINK_ReadMemEx(0x4000711C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000711C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0555ms total)
TC908 001:034 JLINK_ReadMemEx(0x40007120, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007120) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0556ms total)
TC908 001:035 JLINK_ReadMemEx(0x40007124, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007124) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0557ms total)
TC908 001:036 JLINK_ReadMemEx(0x40007128, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007128) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0557ms total)
TC908 001:036 JLINK_ReadMemEx(0x4000712C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000712C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0558ms total)
TC908 001:037 JLINK_ReadMemEx(0x40007130, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007130) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0559ms total)
TC908 001:038 JLINK_ReadMemEx(0x40007134, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007134) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0559ms total)
TC908 001:038 JLINK_ReadMemEx(0x40007138, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007138) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0560ms total)
TC908 001:039 JLINK_ReadMemEx(0x4000713C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000713C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0560ms total)
TC908 001:039 JLINK_ReadMemEx(0x40007140, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007140) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0561ms total)
TC908 001:040 JLINK_ReadMemEx(0x40007144, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007144) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0562ms total)
TC908 001:041 JLINK_ReadMemEx(0x40007148, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007148) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0562ms total)
TC908 001:042 JLINK_ReadMemEx(0x4000714C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000714C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0563ms total)
TC908 001:042 JLINK_ReadMemEx(0x40007150, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007150) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0564ms total)
TC908 001:043 JLINK_ReadMemEx(0x40007154, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007154) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0565ms total)
TC908 001:044 JLINK_ReadMemEx(0x40007154, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007154) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0565ms total)
TC908 001:044 JLINK_ReadMemEx(0x40007300, 0x0008 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(8 bytes @ 0x40007300) - Data: 00 00 00 00 00 00 00 00  returns 0x08 (0001ms, 0566ms total)
TC908 001:045 JLINK_ReadMemEx(0x40007300, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007300) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0567ms total)
TC908 001:046 JLINK_ReadMemEx(0x40007304, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007304) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0567ms total)
TC908 001:046 JLINK_ReadMemEx(0x40007308, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007308) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0568ms total)
TC908 001:047 JLINK_ReadMemEx(0x40007308, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007308) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0569ms total)
TC908 001:048 JLINK_ReadMemEx(0x40007400, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007400) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0569ms total)
TC908 001:048 JLINK_ReadMemEx(0x40007400, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007400) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0570ms total)
TC908 001:049 JLINK_ReadMemEx(0x40007500, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007500) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0570ms total)
TC908 001:049 JLINK_ReadMemEx(0x40007500, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007500) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0571ms total)
TC908 001:050 JLINK_ReadMemEx(0x40007510, 0x007C Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(124 bytes @ 0x40007510) - Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 80 FF 7F ...  returns 0x7C (0001ms, 0572ms total)
TC908 001:051 JLINK_ReadMemEx(0x40007510, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007510) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0573ms total)
TC908 001:052 JLINK_ReadMemEx(0x40007514, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007514) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0574ms total)
TC908 001:053 JLINK_ReadMemEx(0x40007518, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007518) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0000ms, 0574ms total)
TC908 001:053 JLINK_ReadMemEx(0x4000751C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000751C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0575ms total)
TC908 001:054 JLINK_ReadMemEx(0x40007520, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007520) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0576ms total)
TC908 001:055 JLINK_ReadMemEx(0x40007524, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007524) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0576ms total)
TC908 001:055 JLINK_ReadMemEx(0x40007528, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007528) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 0577ms total)
TC908 001:056 JLINK_ReadMemEx(0x4000752C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000752C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0578ms total)
TC908 001:057 JLINK_ReadMemEx(0x40007530, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007530) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0578ms total)
TC908 001:057 JLINK_ReadMemEx(0x40007534, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007534) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0579ms total)
TC908 001:058 JLINK_ReadMemEx(0x40007538, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007538) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0000ms, 0579ms total)
TC908 001:059 JLINK_ReadMemEx(0x4000753C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000753C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0000ms, 0580ms total)
TC908 001:059 JLINK_ReadMemEx(0x40007540, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007540) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0581ms total)
TC908 001:060 JLINK_ReadMemEx(0x40007544, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007544) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0581ms total)
TC908 001:060 JLINK_ReadMemEx(0x40007548, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007548) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 0582ms total)
TC908 001:061 JLINK_ReadMemEx(0x4000754C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000754C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0583ms total)
TC908 001:062 JLINK_ReadMemEx(0x40007550, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007550) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0583ms total)
TC908 001:062 JLINK_ReadMemEx(0x40007554, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007554) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0584ms total)
TC908 001:063 JLINK_ReadMemEx(0x40007558, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007558) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0000ms, 0584ms total)
TC908 001:063 JLINK_ReadMemEx(0x4000755C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000755C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0585ms total)
TC908 001:064 JLINK_ReadMemEx(0x40007560, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007560) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0586ms total)
TC908 001:065 JLINK_ReadMemEx(0x40007564, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007564) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0587ms total)
TC908 001:066 JLINK_ReadMemEx(0x40007568, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007568) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0000ms, 0587ms total)
TC908 001:066 JLINK_ReadMemEx(0x4000756C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000756C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0588ms total)
TC908 001:067 JLINK_ReadMemEx(0x40007570, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007570) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0589ms total)
TC908 001:068 JLINK_ReadMemEx(0x40007574, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007574) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0589ms total)
TC908 001:068 JLINK_ReadMemEx(0x40007578, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007578) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 0590ms total)
TC908 001:069 JLINK_ReadMemEx(0x4000757C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000757C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0591ms total)
TC908 001:070 JLINK_ReadMemEx(0x40007580, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007580) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0591ms total)
TC908 001:070 JLINK_ReadMemEx(0x40007584, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007584) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0592ms total)
TC908 001:071 JLINK_ReadMemEx(0x40007588, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007588) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 0593ms total)
TC908 001:072 JLINK_ReadMemEx(0x4000758C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000758C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0000ms, 0593ms total)
TC908 001:072 JLINK_ReadMemEx(0x4000758C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000758C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0594ms total)
TC908 001:073 JLINK_ReadMemEx(0x400075F0, 0x0008 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(8 bytes @ 0x400075F0) - Data: 01 00 00 00 00 00 00 00  returns 0x08 (0001ms, 0595ms total)
TC908 001:074 JLINK_ReadMemEx(0x400075F0, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400075F0) - Data: 01 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0595ms total)
TC908 001:074 JLINK_ReadMemEx(0x400075F4, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400075F4) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0596ms total)
TC908 001:075 JLINK_ReadMemEx(0x400075F8, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400075F8) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0597ms total)
TC908 001:076 JLINK_ReadMemEx(0x400075F8, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400075F8) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0597ms total)
TC908 001:076 JLINK_ReadMemEx(0x4000762C, 0x0008 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(8 bytes @ 0x4000762C) - Data: 00 00 00 00 00 00 00 00  returns 0x08 (0001ms, 0598ms total)
TC908 001:077 JLINK_ReadMemEx(0x4000762C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000762C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0598ms total)
TC908 001:078 JLINK_ReadMemEx(0x40007630, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007630) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0599ms total)
TC908 001:078 JLINK_ReadMemEx(0x40007634, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007634) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0600ms total)
TC908 001:079 JLINK_ReadMemEx(0x40007634, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007634) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0600ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Control(Cmd = JLINKARM_RTTERMINAL_CMD_START)  returns 0x00 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
               -- CPU_ReadMem(4096 bytes @ 0x20000000) -- CPU_ReadMem(24 bytes @ 0x20000FC4) -- CPU_ReadMem(32 bytes @ 0x00000F68)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 343 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0001ms, 0001ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0001ms, 0001ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0001ms, 0838ms total)
TC908 004:979 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0000ms, 0838ms total)
TC908 004:979 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 0838ms total)
TC908 004:979 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 0838ms total)
TC908 004:979 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0000ms, 0838ms total)
TC908 004:979 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0000ms, 0838ms total)
TC908 004:979 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0000ms, 0838ms total)
TC908 004:979 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 0838ms total)
TC908 004:979 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 0838ms total)
TC908 004:980 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 0839ms total)
TC908 004:980 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 0839ms total)
TC908 004:980 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 0839ms total)
TC908 004:980 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 0839ms total)
TC908 004:980 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20003250 (0000ms, 0839ms total)
TC908 004:980 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 0839ms total)
TC908 004:980 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00000314 (0000ms, 0839ms total)
TC908 004:980 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 0839ms total)
TC908 004:980 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20003250 (0000ms, 0839ms total)
TC908 004:980 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 0839ms total)
TC908 004:980 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0000ms, 0839ms total)
TC908 004:980 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0006ms, 0845ms total)
TC908 004:986 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0000ms, 0845ms total)
TC908 004:987 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0001ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:988 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 0846ms total)
TC908 004:989 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0000ms, 0847ms total)
TC908 004:989 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 0847ms total)
TC908 004:989 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0x00000000 (0000ms, 0847ms total)
TC908 004:989 JLINK_ReadMemEx(0x20000040, 0x0001 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x20000040) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x20000040) -- Read from C cache (1 bytes @ 0x20000040) - Data: 00  returns 0x01 (0001ms, 0848ms total)
TC908 005:003 JLINK_ReadMemEx(0x20000028, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x20000000) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x20000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x20000028) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0002ms, 0850ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_ReadMemEx(0x2000000C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2000000C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0850ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_ReadMemEx(0x00000314, 0x0002 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (2 bytes @ 0x00000314) - Data: 06 48  returns 0x02 (0000ms, 0850ms total)
T46AC 005:183 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x00003A48, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000001 (0000ms, 0850ms total)
T46AC 005:183 JLINK_Go() -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002008) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000200C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002010) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002014) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002018) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000201C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001004) (0006ms, 0856ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0003ms, 0859ms total)
T46AC 005:293 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0000ms, 0856ms total)
T46AC 005:293 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 0856ms total)
T46AC 005:293 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0001ms, 0857ms total)
T46AC 005:294 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 0856ms total)
T46AC 005:294 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00003A48 (0000ms, 0856ms total)
T46AC 005:294 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x61000000 (0000ms, 0856ms total)
T46AC 005:294 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 0856ms total)
T46AC 005:294 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED30, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED30) - Data: 02 00 00 00  returns 1 (0000ms, 0856ms total)
T46AC 005:294 JLINK_ReadMemU32(0xE0001028, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001028) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 0857ms total)
T46AC 005:295 JLINK_ReadMemU32(0xE0001038, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001038) - Data: 00 02 00 00  returns 1 (0001ms, 0858ms total)
T46AC 005:296 JLINK_ReadMemU32(0xE0001048, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001048) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 0859ms total)
T46AC 005:297 JLINK_ReadMemU32(0xE0001058, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001058) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 0860ms total)
T46AC 005:298 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00003A49 (0000ms, 0860ms total)
T46AC 005:298 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x20003250 (0000ms, 0860ms total)
T46AC 005:298 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 0860ms total)
T46AC 005:298 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x000015A1 (0000ms, 0860ms total)
T46AC 005:298 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00017260 (0000ms, 0860ms total)
T46AC 005:298 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00017260 (0000ms, 0860ms total)
T46AC 005:298 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0001ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20003250 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0x00000939 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00003A48 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x61000000 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20003250 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0000ms, 0861ms total)
T46AC 005:299 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0006ms, 0867ms total)
T46AC 005:305 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0867ms total)
T46AC 005:305 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 0867ms total)
T46AC 005:305 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0000ms, 0867ms total)
T46AC 005:305 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 0867ms total)
T46AC 005:305 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0001ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0000ms, 0868ms total)
T46AC 005:306 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0001ms, 0869ms total)
T46AC 005:307 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0000ms, 0869ms total)
T46AC 005:307 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0000ms, 0869ms total)
T46AC 005:307 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 0869ms total)
T46AC 005:307 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 0869ms total)
T46AC 005:307 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0000ms, 0869ms total)
T46AC 005:307 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 0869ms total)
T46AC 005:307 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 0869ms total)
T46AC 005:307 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 0869ms total)
T46AC 005:307 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0000ms, 0869ms total)
T46AC 005:307 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 0869ms total)
T46AC 005:307 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0x00000000 (0000ms, 0869ms total)
TC908 005:309 JLINK_ReadMemEx(0x00000000, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x00000000) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x00000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x00000000) - Data: 50 32 00 20  returns 0x04 (0002ms, 0871ms total)
TC908 005:313 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001004) - Data: 8D 83 00 00  returns 1 (0000ms, 0871ms total)
TC908 005:314 JLINK_ReadMemEx(0x20000040, 0x0001 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x20000040) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x20000040) -- Read from C cache (1 bytes @ 0x20000040) - Data: 00  returns 0x01 (0001ms, 0872ms total)
TC908 005:315 JLINK_ReadMemEx(0x20000000, 0x0001 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x20000000) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x20000000) -- Read from C cache (1 bytes @ 0x20000000) - Data: 00  returns 0x01 (0001ms, 0873ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_ReadMemEx(0x20000028, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x20000028) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0873ms total)
TC908 005:337 JLINK_ReadMemEx(0x2000000C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2000000C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0874ms total)
TC908 005:338 JLINK_ReadMemEx(0x40007000, 0x000C Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(12 bytes @ 0x40007000) - Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  returns 0x0C (0001ms, 0875ms total)
TC908 005:339 JLINK_ReadMemEx(0x40007000, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007000) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0876ms total)
TC908 005:340 JLINK_ReadMemEx(0x40007004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007004) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0877ms total)
TC908 005:341 JLINK_ReadMemEx(0x40007008, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007008) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0878ms total)
TC908 005:342 JLINK_ReadMemEx(0x4000700C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000700C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0879ms total)
TC908 005:343 JLINK_ReadMemEx(0x4000700C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000700C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0880ms total)
TC908 005:344 JLINK_ReadMemEx(0x40007100, 0x0054 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(84 bytes @ 0x40007100) - Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...  returns 0x54 (0001ms, 0881ms total)
TC908 005:345 JLINK_ReadMemEx(0x40007100, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007100) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0882ms total)
TC908 005:346 JLINK_ReadMemEx(0x40007104, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007104) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0883ms total)
TC908 005:347 JLINK_ReadMemEx(0x40007108, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007108) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0884ms total)
TC908 005:348 JLINK_ReadMemEx(0x4000710C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000710C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0885ms total)
TC908 005:350 JLINK_ReadMemEx(0x40007110, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007110) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0886ms total)
TC908 005:351 JLINK_ReadMemEx(0x40007114, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007114) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0887ms total)
TC908 005:352 JLINK_ReadMemEx(0x40007118, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007118) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0888ms total)
TC908 005:353 JLINK_ReadMemEx(0x4000711C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000711C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0889ms total)
TC908 005:354 JLINK_ReadMemEx(0x40007120, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007120) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0890ms total)
TC908 005:355 JLINK_ReadMemEx(0x40007124, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007124) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0891ms total)
TC908 005:356 JLINK_ReadMemEx(0x40007128, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007128) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0892ms total)
TC908 005:357 JLINK_ReadMemEx(0x4000712C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000712C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0893ms total)
TC908 005:358 JLINK_ReadMemEx(0x40007130, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007130) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0894ms total)
TC908 005:359 JLINK_ReadMemEx(0x40007134, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007134) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0895ms total)
TC908 005:360 JLINK_ReadMemEx(0x40007138, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007138) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0896ms total)
TC908 005:361 JLINK_ReadMemEx(0x4000713C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000713C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0897ms total)
TC908 005:363 JLINK_ReadMemEx(0x40007140, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007140) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0898ms total)
TC908 005:364 JLINK_ReadMemEx(0x40007144, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007144) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0899ms total)
TC908 005:365 JLINK_ReadMemEx(0x40007148, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007148) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0900ms total)
TC908 005:366 JLINK_ReadMemEx(0x4000714C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000714C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0901ms total)
TC908 005:367 JLINK_ReadMemEx(0x40007150, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007150) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0902ms total)
TC908 005:368 JLINK_ReadMemEx(0x40007154, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007154) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0903ms total)
TC908 005:369 JLINK_ReadMemEx(0x40007154, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007154) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0904ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_ReadMemEx(0x40007300, 0x0008 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(8 bytes @ 0x40007300) - Data: 00 00 00 00 00 00 00 00  returns 0x08 (0001ms, 0905ms total)
TC908 005:371 JLINK_ReadMemEx(0x40007300, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007300) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0906ms total)
TC908 005:372 JLINK_ReadMemEx(0x40007304, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007304) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0907ms total)
TC908 005:373 JLINK_ReadMemEx(0x40007308, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007308) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0908ms total)
TC908 005:374 JLINK_ReadMemEx(0x40007308, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007308) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0909ms total)
TC908 005:376 JLINK_ReadMemEx(0x40007400, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007400) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0909ms total)
TC908 005:376 JLINK_ReadMemEx(0x40007400, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007400) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0910ms total)
TC908 005:377 JLINK_ReadMemEx(0x40007500, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007500) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0911ms total)
TC908 005:378 JLINK_ReadMemEx(0x40007500, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007500) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0912ms total)
TC908 005:379 JLINK_ReadMemEx(0x40007510, 0x007C Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(124 bytes @ 0x40007510) - Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 80 FF 7F ...  returns 0x7C (0001ms, 0913ms total)
TC908 005:381 JLINK_ReadMemEx(0x40007510, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007510) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0914ms total)
TC908 005:381 JLINK_ReadMemEx(0x40007514, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007514) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0915ms total)
TC908 005:382 JLINK_ReadMemEx(0x40007518, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007518) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 0916ms total)
TC908 005:383 JLINK_ReadMemEx(0x4000751C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000751C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0917ms total)
TC908 005:384 JLINK_ReadMemEx(0x40007520, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007520) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0918ms total)
TC908 005:385 JLINK_ReadMemEx(0x40007524, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007524) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0919ms total)
TC908 005:386 JLINK_ReadMemEx(0x40007528, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007528) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 0920ms total)
TC908 005:388 JLINK_ReadMemEx(0x4000752C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000752C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0921ms total)
TC908 005:389 JLINK_ReadMemEx(0x40007530, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007530) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0922ms total)
TC908 005:390 JLINK_ReadMemEx(0x40007534, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007534) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0923ms total)
TC908 005:391 JLINK_ReadMemEx(0x40007538, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007538) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 0924ms total)
TC908 005:392 JLINK_ReadMemEx(0x4000753C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000753C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0925ms total)
TC908 005:393 JLINK_ReadMemEx(0x40007540, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007540) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0926ms total)
TC908 005:394 JLINK_ReadMemEx(0x40007544, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007544) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0927ms total)
TC908 005:395 JLINK_ReadMemEx(0x40007548, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007548) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 0928ms total)
TC908 005:396 JLINK_ReadMemEx(0x4000754C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000754C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0929ms total)
TC908 005:397 JLINK_ReadMemEx(0x40007550, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007550) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0930ms total)
TC908 005:398 JLINK_ReadMemEx(0x40007554, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007554) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0931ms total)
TC908 005:399 JLINK_ReadMemEx(0x40007558, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007558) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 0932ms total)
TC908 005:400 JLINK_ReadMemEx(0x4000755C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000755C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0933ms total)
TC908 005:401 JLINK_ReadMemEx(0x40007560, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007560) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0934ms total)
TC908 005:402 JLINK_ReadMemEx(0x40007564, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007564) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0935ms total)
TC908 005:403 JLINK_ReadMemEx(0x40007568, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007568) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 0936ms total)
TC908 005:404 JLINK_ReadMemEx(0x4000756C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000756C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0937ms total)
TC908 005:405 JLINK_ReadMemEx(0x40007570, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007570) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0938ms total)
TC908 005:406 JLINK_ReadMemEx(0x40007574, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007574) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0939ms total)
TC908 005:407 JLINK_ReadMemEx(0x40007578, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007578) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 0940ms total)
TC908 005:408 JLINK_ReadMemEx(0x4000757C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000757C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0941ms total)
TC908 005:409 JLINK_ReadMemEx(0x40007580, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007580) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0942ms total)
TC908 005:410 JLINK_ReadMemEx(0x40007584, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007584) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0943ms total)
TC908 005:411 JLINK_ReadMemEx(0x40007588, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007588) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0002ms, 0945ms total)
TC908 005:413 JLINK_ReadMemEx(0x4000758C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000758C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0946ms total)
TC908 005:414 JLINK_ReadMemEx(0x4000758C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000758C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 0947ms total)
TC908 005:415 JLINK_ReadMemEx(0x400075F0, 0x0008 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(8 bytes @ 0x400075F0) - Data: 01 00 00 00 00 00 00 00  returns 0x08 (0001ms, 0948ms total)
TC908 005:416 JLINK_ReadMemEx(0x400075F0, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400075F0) - Data: 01 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0949ms total)
TC908 005:417 JLINK_ReadMemEx(0x400075F4, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400075F4) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0949ms total)
TC908 005:418 JLINK_ReadMemEx(0x400075F8, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400075F8) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0951ms total)
TC908 005:419 JLINK_ReadMemEx(0x400075F8, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400075F8) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0952ms total)
TC908 005:420 JLINK_ReadMemEx(0x4000762C, 0x0008 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(8 bytes @ 0x4000762C) - Data: 00 00 00 00 00 00 00 00  returns 0x08 (0001ms, 0953ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_ReadMemEx(0x4000762C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000762C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 0953ms total)
TC908 005:422 JLINK_ReadMemEx(0x40007630, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007630) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0955ms total)
TC908 005:423 JLINK_ReadMemEx(0x40007634, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007634) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0956ms total)
TC908 005:424 JLINK_ReadMemEx(0x40007634, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007634) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 0957ms total)
TC908 005:436 JLINK_ReadMemEx(0x00003948, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(128 bytes @ 0x00003940) -- Updating C cache (128 bytes @ 0x00003940) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x00003948) - Data: 70 B5 00 F0 BF FE 04 46 00 BF 25 46 3D B1 00 BF ...  returns 0x3C (0001ms, 0958ms total)
TC908 005:437 JLINK_ReadMemEx(0x00003984, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x00003984) - Data: 00 27 2E 48 00 F0 D9 FD 2C 48 00 1F 00 F0 D5 FD ...  returns 0x3C (0000ms, 0958ms total)
TC908 005:437 JLINK_ReadMemEx(0x000039C0, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x000039C0) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x000039C0) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x000039C0) - Data: 80 08 00 E0 00 E0 F1 E7 00 BF 00 24 0A E0 03 98 ...  returns 0x3C (0002ms, 0960ms total)
TC908 005:439 JLINK_ReadMemEx(0x000039FC, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x00003A00) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x00003A00) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x000039FC) - Data: 00 98 01 EB 90 50 40 1E 03 99 01 EB 90 00 03 90 ...  returns 0x3C (0001ms, 0961ms total)
TC908 005:440 JLINK_ReadMemEx(0x00003A38, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x00003A40) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x00003A40) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x00003A38) - Data: 04 B0 BD E8 F0 81 00 00 B8 0F 00 20 A0 0B 00 20 ...  returns 0x3C (0001ms, 0962ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_ReadMemEx(0x00003A48, 0x0002 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (2 bytes @ 0x00003A48) - Data: 2D ED  returns 0x02 (0000ms, 0962ms total)
T46AC 006:143 JLINK_Go() -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002008) (0003ms, 0965ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 123 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0965ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0966ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0966ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0965ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0968ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0968ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0968ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0968ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0968ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 220 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0968ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0968ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0968ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0968ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0967ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0968ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0969ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0969ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0970ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 220 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0970ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0969ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0970ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0970ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0970ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0970ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0970ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0971ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0971ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0971ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 220 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0971ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0971ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0971ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0971ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0971ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0972ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0972ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0972ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0973ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0972ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0972ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 220 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0972ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0973ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0973ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0972ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0972ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0973ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0973ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0973ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0974ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 174 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0973ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0973ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0974ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0974ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0973ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0973ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0974ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0975ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0975ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0975ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0975ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0974ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0974ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0975ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0975ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0976ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0976ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0976ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0977ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0977ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0977ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0976ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0976ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0976ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0977ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_Halt()  returns 0x00 (0003ms, 0979ms total)
T46AC 013:782 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 0979ms total)
T46AC 013:782 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 0979ms total)
T46AC 013:782 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0001ms, 0980ms total)
T46AC 013:783 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00003B08 (0000ms, 0979ms total)
T46AC 013:783 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x61000000 (0000ms, 0979ms total)
T46AC 013:783 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED30, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED30) - Data: 01 00 00 00  returns 1 (0001ms, 0980ms total)
T46AC 013:784 JLINK_ReadMemU32(0xE0001028, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001028) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 0981ms total)
T46AC 013:785 JLINK_ReadMemU32(0xE0001038, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001038) - Data: 00 02 00 00  returns 1 (0001ms, 0982ms total)
T46AC 013:786 JLINK_ReadMemU32(0xE0001048, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001048) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 0983ms total)
T46AC 013:787 JLINK_ReadMemU32(0xE0001058, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001058) - Data: 00 00 00 00  returns 1 (0001ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x40007114 (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x4001F508 (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000C42 (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00003EFC (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x50000000 (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x50000700 (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x0012C76B (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20003230 (0000ms, 0984ms total)
T46AC 013:788 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0x00005889 (0001ms, 0985ms total)
T46AC 013:789 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00003B08 (0000ms, 0985ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x61000000 (0000ms, 0985ms total)
T46AC 013:789 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20003230 (0000ms, 0985ms total)
T46AC 013:789 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 0985ms total)
T46AC 013:789 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x04000000 (0000ms, 0985ms total)
T46AC 013:789 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x20000010 (0006ms, 0991ms total)
T46AC 013:795 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000C42 (0000ms, 0991ms total)
T46AC 013:796 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x0000001B (0000ms, 0991ms total)
T46AC 013:796 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0xB7D8AAAB (0000ms, 0991ms total)
T46AC 013:796 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x3FE55555 (0000ms, 0991ms total)
T46AC 013:796 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0000ms, 0991ms total)
T46AC 013:796 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 0991ms total)
T46AC 013:796 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 0991ms total)
T46AC 013:796 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 0991ms total)
T46AC 013:796 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0000ms, 0991ms total)
T46AC 013:796 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 0991ms total)
T46AC 013:796 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0000ms, 0991ms total)
T46AC 013:796 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0001ms, 0992ms total)
T46AC 013:797 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 0992ms total)
T46AC 013:797 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0000ms, 0992ms total)
T46AC 013:797 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0000ms, 0992ms total)
T46AC 013:797 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0x00000000 (0000ms, 0992ms total)
T46AC 013:797 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x999999A0 (0000ms, 0992ms total)
T46AC 013:797 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x403B5055 (0000ms, 0992ms total)
T46AC 013:797 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0xC0000000 (0000ms, 0992ms total)
T46AC 013:797 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x4072C76B (0000ms, 0992ms total)
T46AC 013:797 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 0992ms total)
T46AC 013:797 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0001ms, 0993ms total)
T46AC 013:798 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0000ms, 0993ms total)
T46AC 013:798 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 0993ms total)
T46AC 013:798 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 0993ms total)
T46AC 013:798 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0000ms, 0993ms total)
T46AC 013:798 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0000ms, 0993ms total)
T46AC 013:798 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 0993ms total)
T46AC 013:798 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 0993ms total)
T46AC 013:798 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0000ms, 0993ms total)
T46AC 013:798 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 0993ms total)
T46AC 013:798 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0x00000000 (0000ms, 0993ms total)
TC908 013:798 JLINK_ReadMemEx(0x00000000, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x00000000) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x00000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x00000000) - Data: 50 32 00 20  returns 0x04 (0002ms, 0995ms total)
TC908 013:800 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001004) - Data: 52 EE 19 1D  returns 1 (0001ms, 0996ms total)
TC908 013:801 JLINK_ReadMemEx(0x20000040, 0x0001 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x20000040) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x20000040) -- Read from C cache (1 bytes @ 0x20000040) - Data: 00  returns 0x01 (0002ms, 0998ms total)
TC908 013:803 JLINK_ReadMemEx(0x20000000, 0x0001 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x20000000) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x20000000) -- Read from C cache (1 bytes @ 0x20000000) - Data: 00  returns 0x01 (0001ms, 0999ms total)
TC908 013:804 JLINK_ReadMemEx(0x20000028, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x20000028) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1000ms total)
TC908 013:805 JLINK_ReadMemEx(0x2000000C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- Read from C cache (4 bytes @ 0x2000000C) - Data: 50 32 00 00  returns 0x04 (0000ms, 1000ms total)
TC908 013:805 JLINK_ReadMemEx(0x40007000, 0x000C Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(12 bytes @ 0x40007000) - Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  returns 0x0C (0001ms, 1001ms total)
TC908 013:806 JLINK_ReadMemEx(0x40007000, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007000) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0002ms, 1003ms total)
TC908 013:808 JLINK_ReadMemEx(0x40007004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007004) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1004ms total)
TC908 013:810 JLINK_ReadMemEx(0x40007008, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007008) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 1004ms total)
TC908 013:810 JLINK_ReadMemEx(0x4000700C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000700C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1005ms total)
TC908 013:811 JLINK_ReadMemEx(0x4000700C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000700C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1006ms total)
TC908 013:812 JLINK_ReadMemEx(0x40007100, 0x0054 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(84 bytes @ 0x40007100) - Data: 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 ...  returns 0x54 (0001ms, 1007ms total)
TC908 013:813 JLINK_ReadMemEx(0x40007100, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007100) - Data: 01 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1008ms total)
TC908 013:814 JLINK_ReadMemEx(0x40007104, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007104) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1009ms total)
TC908 013:815 JLINK_ReadMemEx(0x40007108, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007108) - Data: 01 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1010ms total)
TC908 013:816 JLINK_ReadMemEx(0x4000710C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000710C) - Data: 01 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1011ms total)
TC908 013:817 JLINK_ReadMemEx(0x40007110, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007110) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 1011ms total)
TC908 013:817 JLINK_ReadMemEx(0x40007114, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007114) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1012ms total)
TC908 013:818 JLINK_ReadMemEx(0x40007118, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007118) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1013ms total)
TC908 013:819 JLINK_ReadMemEx(0x4000711C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000711C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1014ms total)
TC908 013:820 JLINK_ReadMemEx(0x40007120, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007120) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1015ms total)
TC908 013:821 JLINK_ReadMemEx(0x40007124, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007124) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 1015ms total)
TC908 013:822 JLINK_ReadMemEx(0x40007128, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007128) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1016ms total)
TC908 013:823 JLINK_ReadMemEx(0x4000712C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000712C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1017ms total)
TC908 013:824 JLINK_ReadMemEx(0x40007130, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007130) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1018ms total)
TC908 013:825 JLINK_ReadMemEx(0x40007134, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007134) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1019ms total)
TC908 013:826 JLINK_ReadMemEx(0x40007138, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007138) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1020ms total)
TC908 013:827 JLINK_ReadMemEx(0x4000713C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000713C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1021ms total)
TC908 013:828 JLINK_ReadMemEx(0x40007140, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007140) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1022ms total)
TC908 013:829 JLINK_ReadMemEx(0x40007144, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007144) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1023ms total)
TC908 013:830 JLINK_ReadMemEx(0x40007148, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007148) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 1023ms total)
TC908 013:830 JLINK_ReadMemEx(0x4000714C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000714C) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1024ms total)
TC908 013:831 JLINK_ReadMemEx(0x40007150, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007150) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1025ms total)
TC908 013:832 JLINK_ReadMemEx(0x40007154, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007154) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1026ms total)
TC908 013:833 JLINK_ReadMemEx(0x40007154, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007154) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1027ms total)
TC908 013:834 JLINK_ReadMemEx(0x40007300, 0x0008 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(8 bytes @ 0x40007300) - Data: 02 00 00 00 02 00 00 00  returns 0x08 (0001ms, 1028ms total)
TC908 013:835 JLINK_ReadMemEx(0x40007300, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007300) - Data: 02 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1029ms total)
TC908 013:836 JLINK_ReadMemEx(0x40007304, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007304) - Data: 02 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1030ms total)
TC908 013:837 JLINK_ReadMemEx(0x40007308, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007308) - Data: 02 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1031ms total)
TC908 013:838 JLINK_ReadMemEx(0x40007308, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007308) - Data: 02 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 1031ms total)
TC908 013:838 JLINK_ReadMemEx(0x40007400, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007400) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1032ms total)
TC908 013:839 JLINK_ReadMemEx(0x40007400, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007400) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1033ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_ReadMemEx(0x40007500, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007500) - Data: 01 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1034ms total)
TC908 013:841 JLINK_ReadMemEx(0x40007500, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007500) - Data: 01 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1035ms total)
TC908 013:842 JLINK_ReadMemEx(0x40007510, 0x007C Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(124 bytes @ 0x40007510) - Data: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 12 05 01 00 80 FF 7F ...  returns 0x7C (0002ms, 1037ms total)
TC908 013:844 JLINK_ReadMemEx(0x40007510, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007510) - Data: 01 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1038ms total)
TC908 013:845 JLINK_ReadMemEx(0x40007514, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007514) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1039ms total)
TC908 013:846 JLINK_ReadMemEx(0x40007518, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007518) - Data: 00 12 05 01  returns 0x04 (0001ms, 1040ms total)
TC908 013:847 JLINK_ReadMemEx(0x4000751C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000751C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 1041ms total)
TC908 013:848 JLINK_ReadMemEx(0x40007520, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007520) - Data: 02 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1042ms total)
TC908 013:849 JLINK_ReadMemEx(0x40007524, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007524) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 1042ms total)
TC908 013:849 JLINK_ReadMemEx(0x40007528, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007528) - Data: 00 12 05 01  returns 0x04 (0001ms, 1043ms total)
TC908 013:850 JLINK_ReadMemEx(0x4000752C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000752C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 1044ms total)
TC908 013:851 JLINK_ReadMemEx(0x40007530, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007530) - Data: 03 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1045ms total)
TC908 013:852 JLINK_ReadMemEx(0x40007534, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007534) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1046ms total)
TC908 013:853 JLINK_ReadMemEx(0x40007538, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007538) - Data: 00 07 05 01  returns 0x04 (0000ms, 1046ms total)
TC908 013:853 JLINK_ReadMemEx(0x4000753C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000753C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 1047ms total)
TC908 013:854 JLINK_ReadMemEx(0x40007540, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007540) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1048ms total)
TC908 013:855 JLINK_ReadMemEx(0x40007544, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007544) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1049ms total)
TC908 013:856 JLINK_ReadMemEx(0x40007548, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007548) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 1050ms total)
TC908 013:858 JLINK_ReadMemEx(0x4000754C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000754C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 1051ms total)
TC908 013:859 JLINK_ReadMemEx(0x40007550, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007550) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 1051ms total)
TC908 013:859 JLINK_ReadMemEx(0x40007554, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007554) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1052ms total)
TC908 013:860 JLINK_ReadMemEx(0x40007558, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007558) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 1053ms total)
TC908 013:861 JLINK_ReadMemEx(0x4000755C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000755C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 1054ms total)
TC908 013:862 JLINK_ReadMemEx(0x40007560, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007560) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1055ms total)
TC908 013:863 JLINK_ReadMemEx(0x40007564, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007564) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 1055ms total)
TC908 013:863 JLINK_ReadMemEx(0x40007568, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007568) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 1056ms total)
TC908 013:864 JLINK_ReadMemEx(0x4000756C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000756C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 1057ms total)
TC908 013:865 JLINK_ReadMemEx(0x40007570, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007570) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1058ms total)
TC908 013:866 JLINK_ReadMemEx(0x40007574, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007574) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1059ms total)
TC908 013:867 JLINK_ReadMemEx(0x40007578, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007578) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0000ms, 1059ms total)
TC908 013:867 JLINK_ReadMemEx(0x4000757C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000757C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 1060ms total)
TC908 013:868 JLINK_ReadMemEx(0x40007580, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007580) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1061ms total)
TC908 013:869 JLINK_ReadMemEx(0x40007584, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007584) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1062ms total)
TC908 013:871 JLINK_ReadMemEx(0x40007588, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007588) - Data: 00 00 02 00  returns 0x04 (0001ms, 1063ms total)
TC908 013:872 JLINK_ReadMemEx(0x4000758C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000758C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0001ms, 1064ms total)
TC908 013:873 JLINK_ReadMemEx(0x4000758C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000758C) - Data: 00 80 FF 7F  returns 0x04 (0000ms, 1064ms total)
TC908 013:873 JLINK_ReadMemEx(0x400075F0, 0x0008 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(8 bytes @ 0x400075F0) - Data: 03 00 00 00 08 00 00 00  returns 0x08 (0001ms, 1065ms total)
TC908 013:874 JLINK_ReadMemEx(0x400075F0, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400075F0) - Data: 03 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1066ms total)
TC908 013:875 JLINK_ReadMemEx(0x400075F4, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400075F4) - Data: 08 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1067ms total)
TC908 013:876 JLINK_ReadMemEx(0x400075F8, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400075F8) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1068ms total)
TC908 013:877 JLINK_ReadMemEx(0x400075F8, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x400075F8) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 1068ms total)
TC908 013:877 JLINK_ReadMemEx(0x4000762C, 0x0008 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(8 bytes @ 0x4000762C) - Data: 08 01 00 20 03 00 00 00  returns 0x08 (0001ms, 1069ms total)
TC908 013:878 JLINK_ReadMemEx(0x4000762C, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x4000762C) - Data: 08 01 00 20  returns 0x04 (0001ms, 1070ms total)
TC908 013:879 JLINK_ReadMemEx(0x40007630, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007630) - Data: 03 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1071ms total)
TC908 013:880 JLINK_ReadMemEx(0x40007634, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007634) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 1072ms total)
TC908 013:881 JLINK_ReadMemEx(0x40007634, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40007634) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 1072ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_ReadMemEx(0x00003B08, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(128 bytes @ 0x00003B00) -- Updating C cache (128 bytes @ 0x00003B00) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x00003B08) - Data: 00 28 FB D0 00 20 E6 49 08 60 DB 49 DB 4A 89 1A ...  returns 0x3C (0002ms, 1075ms total)

                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_RTTERMINAL_Read(BufferIndex = 0, BufferSize = 0x00010000)  returns 0 (0000ms, 0000ms total)
              JLINK_Close() -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) (0017ms, 1093ms total)
TC908 015:307  (0017ms, 1093ms total)
TC908 015:307 Closed (0018ms, 1094ms total)
