/**
@defgroup nrfx_drivers Drivers
@{
@brief List of all drivers available in nrfx.
@defgroup nrf_adc ADC

@defgroup nrf_ccm CCM

@defgroup nrf_clock CLOCK

@defgroup nrf_comp COMP

@defgroup nrf_ecb ECB

@defgroup nrf_gpio GPIO

@defgroup nrf_gpiote GPIOTE

@defgroup nrf_i2s I2S

@defgroup nrf_lpcomp LPCOMP

@defgroup nrf_nvmc NVMC

@defgroup nrf_pdm PDM

@defgroup nrf_power POWER

@defgroup nrf_ppi PPI

@defgroup nrf_pwm PWM

@defgroup nrf_qdec QDEC

@defgroup nrf_qspi QSPI

@defgroup nrf_radio RADIO

@defgroup nrf_rng RNG

@defgroup nrf_rtc RTC

@defgroup nrf_saadc SAADC

@defgroup nrf_spi SPI

@defgroup nrf_spim SPIM

@defgroup nrf_spis SPIS

@defgroup nrf_systick Cortex-M Systick

@defgroup nrf_swi_egu SWI/EGU

@defgroup nrf_temp TEMP

@defgroup nrf_timer TIMER

@defgroup nrf_twi TWI

@defgroup nrf_twim TWIM

@defgroup nrf_twis TWIS

@defgroup nrf_uart UART

@defgroup nrf_uarte UARTE

@defgroup nrf_usbd USBD

@defgroup nrf_wdt WDT
@}

@defgroup nrfx nrfx API
*/
