&spi3
 {
	compatible = "nordic,nrf-spim";
	status = "okay";
	sck-pin = <19>;
	mosi-pin = <18>;
	miso-pin = <17>;
	cs-gpios = <&gpio0 25 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	w25q128jv: w25q128jv@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		label = "w25q128jv";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <80000000>;
		wp-gpios = <&gpio0 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		hold-gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		size = <0x1000000>;
		has-dpd;
		t-enter-dpd = <4000>;
		t-exit-dpd = <25000>;
		jedec-id = [ef 40 18];
	};
};
