/*
 * Copyright (c) 2021 Nordic Semiconductor ASA
 *
 * SPDX-License-Identifier: LicenseRef-Nordic-5-Clause
 */

&uart0 
{
	compatible = "nordic,nrf-uarte";
	current-speed = <1000000>;
	status = "okay";
	//hw-flow-control;

	pinctrl-names = "default", "sleep";
};

