# Config 模块迁移总结

## 已完成的工作

### 1. 创建了 C 版本的 config 模块

**文件**：
- `src/config.h` - 配置模块头文件
- `src/config.c` - 配置模块实现

### 2. 主要功能

#### 数据结构
- `config_t` - 配置结构体（28字节，4字节对齐）
  - `updated_epoch_millis` - 更新时间戳
  - `device_type` - 设备类型枚举
  - `ant_encryption_key` - ANT 加密密钥（16字节）
  - `ss_ratio_pct` - Single-sided 比例百分比

#### API 函数
- `config_init()` - 初始化配置模块（需要先调用）
- `config_get()` - 获取当前配置（带缓存）
- `config_persist()` - 保存配置到持久化存储

### 3. 与原 C++ 版本的对比

| 功能 | C++ 版本 | C 版本 |
|------|----------|--------|
| 命名空间 | `fsa::config` | 全局函数（带 `config_` 前缀） |
| 可选类型 | `std::optional<T>` | 使用 `bool` 标志 + 结构体 |
| 文件系统 | FDS (nRF5 SDK) | NVS (Zephyr) |
| 模板 | `template<typename T>` | 固定类型 `config_t` |
| 缓存机制 | `static Opt<Configuration>` | `static config_t` + `bool` 标志 |

### 4. 配置更改

**prj.conf**：
- 添加了 `CONFIG_NVS=y` - 启用 NVS 存储
- 添加了 `CONFIG_FLASH_MAP=y` - 启用 Flash 映射
- 添加了 `CONFIG_MPU_ALLOW_FLASH_WRITE=y` - 允许 Flash 写入

**CMakeLists.txt**：
- 添加了 `src/config.c` 到源文件列表

**main.c**：
- 添加了 `config_init()` 调用
- 添加了配置读取测试代码

### 5. 设备树配置

创建了 `nrf52832dk_nrf52832.overlay` 文件，定义了 NVS 存储分区：
- 分区名称：`storage_partition`
- 起始地址：`0x000f0000`
- 大小：`0x00001000` (4KB)

## 待完成的工作

### 1. 编译测试
- [ ] 编译项目，检查是否有编译错误
- [ ] 修复可能的编译错误（NVS API、设备树等）

### 2. 功能验证
- [ ] 测试配置读取功能
- [ ] 测试配置保存功能
- [ ] 验证配置持久化（重启后配置是否保留）

### 3. 后续优化
- [ ] 如果需要，可以添加配置验证逻辑
- [ ] 可以添加配置变更回调机制
- [ ] 可以添加配置版本管理

## 注意事项

1. **NVS 分区大小**：当前设置为 4KB，如果配置数据较大，可能需要调整
2. **Flash 地址**：需要确保分区地址不与应用程序冲突
3. **错误处理**：当前实现包含基本的错误处理，可以根据需要增强

## 下一步

1. 编译项目，检查是否有错误
2. 如果编译成功，测试配置功能
3. 如果一切正常，可以继续迁移下一个模块（如 `model.h` 或 `utils.c`）

