/*
 * Copyright (c) 2021 Nordic Semiconductor ASA
 *
 * SPDX-License-Identifier: LicenseRef-Nordic-5-Clause
 */

 / {
	chosen {
		zephyr,entropy = &rng;
		zephyr,console = &cdc_acm_uart0;
	};

	pwmleds {
		pwm_led3: pwm_led_3 {
			pwms = <&pwm0 12>;
		};
	};

	buttons {
		compatible = "gpio-keys";
		rst_button0: rst_button_0 {
			gpios = <&gpio0 19 (GPIO_PULL_UP | GPIO_ACTIVE_LOW)>;
			label = "Reset button";
		};
	};

	aliases {
		rst0 = &rst_button0;
	};
};


&zephyr_udc0 {
	compatible = "nordic,nrf-usbd";
	status = "okay";
	label = "USBD";
	cdc_acm_uart0: cdc_acm_uart0 {
		compatible = "zephyr,cdc-acm-uart";
		label = "CDC_ACM_0";
	};
};