/*
 * Copyright (c) 2022 Nordic Semiconductor ASA
 *
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 */
 
&i2c0 { /* SDA P0.26, SCL P0.27, ALERT P0.11 */
	status = "okay";
	clock-frequency = <I2C_BITRATE_FAST>;
	lm75@48 {
		compatible = "ti,lm75";
		label = "LM75";
		dio-gpios = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		reg = <0x48>;
		lm75;
	};
};
	