# Private config options for BLE mesh ota
# Copyright (c) 2022 Eaton

# Bright Layer configs for BLE Mesh OTA Access APIs
config BLR_BLE_MESH_OTA
	bool "Enable BLR BLE Mesh OTA APIs"
	default n
	help
	  Bright Layer config to enable BLR BLE mesh OTA APIs
	  Can be set in board_name.conf file as well <CONFIG_BLR_BLE_MESH_OTA=y>

if BLR_BLE_MESH_OTA
    config BT_MESH
        default y
    config BT_MESH_RELAY
        default y
    config BT_MESH_FRIEND
        default y
    config BT_MESH_ADV_BUF_COUNT
        default 13
    config BT_MESH_TX_SEG_MAX
        default 32
    config BT_MESH_RX_SEG_MAX
        default 32
    config BT_MESH_PB_GATT
        default y
    config BT_MESH_GATT_PROXY
        default y
    config BT_MESH_PROXY_USE_DEVICE_NAME
        default y
    config BT_MESH_DK_PROV 
        default y
endif