/*/{
	zephyr,user {
		signal-gpios = <&gpio0 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		output-high;
	};
};*/
 
&spi1 {
	compatible = "nordic,nrf-spim";
	label = "SPI_1";
	status = "okay";
	sck-pin = <31>;
	mosi-pin = <30>;
	miso-pin = <40>;
	
	cs-gpios = 	< &gpio0 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	
	w25q@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		status = "okay";
		label = "W25Q";
		spi-max-frequency = <8000000>;
		reg = <0>;
        jedec-id = [EF 60 17]; //W25Q64FW
		size = <67108864>;
		/*sfdp-bfp = [
			e5 20 fb ff  ff ff ff 3f  44 eb 08 6b  08 3b 04 bb
			fe ff ff ff  ff ff 00 ff  ff ff 44 eb  0c 20 0f 52
			10 d8 00 ff  d6 49 c5 00  82 df 04 e3  44 03 67 38
			30 b0 30 b0  f7 bd d5 5c  4a 9e 29 ff  f0 50 f9 85
		];*/
	};
};
