/**
@page nrf52832_drivers nRF52832 Drivers
@{

@ref nrf_aar

@ref nrf_bprot

@ref nrf_ccm

@ref nrf_clock

@ref nrf_comp

@ref nrf_ecb

@ref nrf_ficr

@ref nrf_gpio

@ref nrf_gpiote

@ref nrf_i2s

@ref nrf_lpcomp

@ref nrf_mwu

@ref nrf_nfct

@ref nrf_nvmc

@ref nrf_pdm

@ref nrf_power

@ref nrf_ppi

@ref nrf_pwm

@ref nrf_qdec

@ref nrf_radio

@ref nrf_rng

@ref nrf_rtc

@ref nrf_saadc

@ref nrf_spi

@ref nrf_spim

@ref nrf_spis

@ref nrf_systick

@ref nrf_swi_egu

@ref nrf_temp

@ref nrf_timer

@ref nrf_twi

@ref nrf_twim

@ref nrf_twis

@ref nrf_uart

@ref nrf_uarte

@ref nrf_wdt

@}
*/
