/*
 * Copyright (c) 2024 Nordic Semiconductor ASA
 *
 * SPDX-License-Identifier: LicenseRef-Nordic-5-Clause
 */

/ {
	chosen {
		nordic,nus-uart = &uart20;
	};
};

// / {
// 	nrf_radio_fem: ZZY {
// 	   compatible  = "nordic,nrf21540-fem";
// 	   tx-en-gpios = <&gpio1 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
// 	   rx-en-gpios = <&gpio1 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
// 	   pdn-gpios   = <&gpio1 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
//  };
// };

&uicr {

      nfct-pins-as-gpios;

};

// &dppic10 {
//       status = "okay";
// };

// &ppib11 {
//       status = "okay";
// };

// &ppib21 {
//       status = "okay";
// };

// &dppic20 {
//       status = "okay";
// };

// &ppib22 {
//       status = "okay";
// };

// &ppib30 {
//       status = "okay";
// };

// &dppic30 {
//       status = "okay";
// };

// / {
// 	nrf_radio_fem: name_of_fem_node {
// 	   compatible  = "nordic,nrf21540-fem";
// 	   tx-en-gpios = <&gpio1 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
// 	   rx-en-gpios = <&gpio1 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
// 	   pdn-gpios   = <&gpio1 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
// 		mode-gpios   = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
// 		tx-en-settle-time-us = <27>;
// 		rx-en-settle-time-us = <12>;
//  };
// }; //54L15
