/*
 * Copyright (c) 2022 Nordic Semiconductor ASA
 *
 * SPDX-License-Identifier: LicenseRef-Nordic-5-Clause
 */

/ {
	chosen {
		nordic,nus-uart = &uart0;
	};
};


arduino_serial: &uart0 {
	status = "okay";
	current-speed = <1000000>;
	/* current-speed = <460800>; */
};
