// C:/ncs/v2.3.0/zephyr/samples/drivers/spi_flash/build/zephyr/zephyr_pre0.elf
digraph "Device dependency graph" {
	76 [label="clock@5000\nOrdinal: 76 | Handle: 1\n/soc/peripheral@50000000/clock@5000"]
	30 [label="gpio@842800\nOrdinal: 30 | Handle: 2\n/soc/peripheral@50000000/gpio@842800"]
	9 [label="gpio@842500\nOrdinal: 9 | Handle: 3\n/soc/peripheral@50000000/gpio@842500"]
	117 [label="uart@8000\nOrdinal: 117 | Handle: 4\n/soc/peripheral@50000000/uart@8000"]
	125 [label="flash-controller@39000\nOrdinal: 125 | Handle: 5\n/soc/peripheral@50000000/flash-controller@39000"]
	111 [label="spi@a000\nOrdinal: 111 | Handle: 6\n/soc/peripheral@50000000/spi@a000"]
	137 [label="mx66l1g45g@0\nOrdinal: 137 | Handle: 7\n/soc/peripheral@50000000/qspi@2b000/mx66l1g45g@0"]
	30 -> 111
}
