[00:00:00.000,000] <info> app: Reset reason = 0x00000004.




[00:00:00.000,000] <info> app_timer: RTC: initialized.


[00:00:00.000,000] <info> app: Initializing disk 0 (QSPI)...


[00:00:00.000,000] <info> app: Mounting volume...


[00:00:00.000,000] <info> app: 


Listing directory: /


   <DIR>   SYSTEM~1


        0  000041C6.TXT


Entries count: 3


Creating random file: 000041c6.txt ...done


[00:00:00.000,000] <info> app: USBD MSC example started.


[00:00:00.000,000] <info> app: USB power detected


[00:00:00.000,000] <info> app: Un-initializing disk 0 (QSPI)...


[00:00:00.000,000] <info> app: USB ready


[00:00:00.025,268] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.031,311] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.031,494] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.031,494] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.031,555] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.031,555] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.031,616] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.033,020] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.033,081] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.033,081] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.033,142] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.033,203] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.033,203] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.033,264] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.033,325] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x00 r: 0x09


[00:00:00.033,447] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0xA1 r: 0xFE


[00:00:00.033,447] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.033,508] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


[00:00:00.033,508] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 36


[00:00:00.033,508] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.033,569] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.033,569] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


us: 0


[00:00:00.033,874] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.033,874] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.033,935] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.033,935] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


0x20031EB4, size: 36


[00:00:00.033,935] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.034,179] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.034,179] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


us: 0


[00:00:00.034,484] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.034,484] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.034,545] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.034,545] <debug> usbd_msc: CMD: UNSUPPORTED


[00:00:00.034,545] <debug> usbd_msc:  55 53 42 43 50 07 7A 27|USBCP.z'


[00:00:00.034,545] <debug> usbd_msc:  FC 00 00 00 80 00 0A 23|.......#


[00:00:00.034,545] <debug> usbd_msc:  00 00 00 00 00 00 00 FC|........


..... 


[00:00:00.034,545] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.034,851] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.034,851] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.035,400] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.035,400] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.035,461] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.035,461] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.035,461] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.035,461] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.035,827] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.035,888] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.035,888] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.035,888] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.036,132] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


BC...3


[00:00:00.036,132] <debug> usbd_msc:  FC 00 00 00 80 00 0A 23|.......#


[00:00:00.036,132] <debug> usbd_msc:  00 00 00 00 00 00 00 FC|........


[00:00:00.036,132] <debug> usbd_msc:  00 00 00 00 00 00 00   |....... 


[00:00:00.036,132] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0





[00:00:00.036,926] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.036,926] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.036,926] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.036,987] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.036,987] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.036,987] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.037,048] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.037,048] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.037,109] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.037,109] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.037,353] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.037,353] <debug> usbd_msc: CMD: UNSUPPORTED


[00:00:00.037,353] <debug> usbd_msc: p_msc_ctx->cbw.cdb[0]=35


BC.YF7


[00:00:00.037,353] <debug> usbd_msc:  FC 00 00 00 80 00 0A 23|.......#


[00:00:00.037,353] <debug> usbd_msc:  00 00 00 00 00 00 00 FC|........


[00:00:00.037,353] <debug> usbd_msc:  00 00 00 00 00 00 00   |....... 


[00:00:00.037,353] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.037,597] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.038,269] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.038,269] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.038,269] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.038,330] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.038,330] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.038,330] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.038,391] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


us: 0


[00:00:00.038,696] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.038,696] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.038,940] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.038,940] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


[00:00:00.038,940] <warning> usbd_msc: unsupported pagecode


[00:00:00.038,940] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0





[00:00:00.039,123] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.039,367] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.039,367] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.039,367] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.039,428] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.039,428] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.039,489] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.039,489] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


us: 0


tus: 1


[00:00:00.039,733] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.039,794] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.039,794] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


[00:00:00.039,794] <warning> usbd_msc: unsupported pagecode


[00:00:00.039,794] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.040,222] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.040,222] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.040,283] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.040,283] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, sta[00:00:00.040,649] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.040,649] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.040,649] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.040,771] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.040,771] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY





[00:00:00.040,832] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.041,259] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.041,259] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.041,259] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.041,320] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.041,320] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.041,320] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: [00:00:00.041,320] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.041,381] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.041,381] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.041,625] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.041,992] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.041,992] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 36


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.042,114] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.042,175] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.042,175] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.042,175] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.042,419] <debug> usbd_msc: p_msc_ctx->cbw.cdb[0]=35


[00:00:00.042,419] <debug> usbd_msc:  55 53 42 43 30 B8 0D 2A|USBC0..*


[00:00:00.042,419] <debug> usbd_msc:  FC 00 00 00 80 01 0A 23|.......#


[00:00:00.042,419] <debug> usbd_msc:  00 00 00 00 00 00 00 FC|........


[00:00:00.042,419] <debug> usbd_msc:  00 00 00 00 00 00 00   |....... 


[00:00:00.042,419] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.042,480] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.043,212] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.043,212] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.043,212] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.043,273] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.043,273] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.043,334] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.043,334] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.043,579] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.043,579] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.043,579] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.043,762] <debug> usbd_msc: CMD: UNSUPPORTED


[00:00:00.043,762] <debug> usbd_msc: p_msc_ctx->cbw.cdb[0]=35


[00:00:00.043,762] <debug> usbd_msc:  55 53 42 43 F0 94 36 29|USBC..6)


[00:00:00.043,762] <debug> usbd_msc:  FC 00 00 00 80 01 0A 23|.......#


......


..... 


[00:00:00.043,762] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.043,823] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.043,823] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.044,616] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.044,616] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.044,616] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.044,677] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.044,677] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


0x20031EB4, size: 18


us: 0


[00:00:00.044,738] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.045,043] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.045,043] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.045,043] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.045,288] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.045,288] <debug> usbd_msc: CMD: UNSUPPORTED


[00:00:00.045,288] <debug> usbd_msc: p_msc_ctx->cbw.cdb[0]=35


[00:00:00.045,288] <debug> usbd_msc:  55 53 42 43 10 17 A6 29|USBC...)


[00:00:00.045,288] <debug> usbd_msc:  FC 00 00 00 80 01 0A 23|.......#


......


..... 


[00:00:00.045,288] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.045,349] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.045,349] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.046,081] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.046,081] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.046,081] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.046,081] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.046,081] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


0x20031EB4, size: 18


us: 0


[00:00:00.046,142] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.046,447] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.046,447] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.046,447] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.046,691] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.046,691] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


[00:00:00.046,691] <warning> usbd_msc: unsupported pagecode


[00:00:00.046,691] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.046,752] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.046,752] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


us: 0


[00:00:00.046,997] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.046,997] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.046,997] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.046,997] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.047,424] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.047,424] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.047,485] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.047,485] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.047,546] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.047,546] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


[00:00:00.047,546] <warning> usbd_msc: unsupported pagecode


[00:00:00.047,790] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.047,790] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.048,095] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.048,095] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.048,400] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.048,461] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.048,461] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.048,461] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.048,522] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0





[00:00:00.048,583] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.048,889] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.048,889] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.048,889] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.048,950] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.048,950] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.049,011] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.049,011] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.049,255] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.049,255] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.049,316] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.049,316] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


[00:00:00.049,316] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 36


[00:00:00.049,316] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


us: 0


tus: 1


[00:00:00.049,804] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.049,987] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.049,987] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


[00:00:00.049,987] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 36


[00:00:00.049,987] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.050,415] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.050,415] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.050,476] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.050,476] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.050,476] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.050,537] <debug> usbd_msc:  55 53 42 43 10 C0 5E 2A|USBC..^*


[00:00:00.050,537] <debug> usbd_msc:  FC 00 00 00 80 02 0A 23|.......#


[00:00:00.050,537] <debug> usbd_msc:  00 00 00 00 00 00 00 FC|........


[00:00:00.050,537] <debug> usbd_msc:  00 00 00 00 00 00 00   |....... 


[00:00:00.050,537] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.050,720] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.050,720] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.051,269] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.051,269] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.051,269] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.051,330] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.051,513] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.051,513] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.051,940] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.051,940] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.051,940] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc: p_msc_ctx->cbw.cdb[0]=35


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc:  55 53 42 43 50 07 7A 27|USBCP.z'


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc:  FC 00 00 00 80 02 0A 23|.......#


......


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc:  00 00 00 00 00 00 00   |....... 


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.052,062] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.052,062] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.052,673] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.052,673] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.052,673] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.052,734] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.052,917] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.052,917] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: p_msc_ctx->cbw.cdb[0]=35


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc:  55 53 42 43 00 C7 E1 21|USBC...!


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc:  FC 00 00 00 80 02 0A 23|.......#


......


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc:  00 00 00 00 00 00 00   |....... 


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.053,466] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.053,466] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.054,077] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.054,077] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.054,138] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.054,138] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.054,138] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: [00:00:00.054,138] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.054,382] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.054,382] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.054,687] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0





[00:00:00.054,992] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.055,114] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.055,114] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.055,114] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.055,175] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.055,175] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.055,175] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.055,175] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.055,236] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


us: 0


[00:00:00.055,419] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.055,419] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.055,664] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.055,664] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


[00:00:00.055,664] <warning> usbd_msc: unsupported pagecode


[00:00:00.055,664] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0





[00:00:00.055,847] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.056,091] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.056,091] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.056,091] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.056,152] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


us: 0


[00:00:00.056,518] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.056,518] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.056,518] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.056,762] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.056,762] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


[00:00:00.056,762] <warning> usbd_msc: unsupported pagecode


[00:00:00.056,762] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.056,823] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.056,823] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


us: 0


[00:00:00.056,945] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.056,945] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.056,945] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.056,945] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.057,373] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.057,373] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.057,434] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.058,593] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.058,593] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.058,593] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.058,593] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.058,593] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.058,593] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.058,654] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.058,654] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.058,715] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.058,715] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.059,143] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.059,143] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.059,448] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.059,448] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.059,448] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.059,448] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.059,448] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.059,448] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.059,448] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.059,509] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.059,753] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.059,753] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.059,753] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.060,058] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0





[00:00:00.060,119] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.060,424] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.060,424] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.060,424] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.060,485] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.060,485] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.060,485] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.060,546] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.060,546] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


us: 0


tus: 1


[00:00:00.060,791] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.060,852] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.060,852] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.060,852] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.061,279] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.061,279] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.061,340] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.061,340] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1





[00:00:00.061,828] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.061,950] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.061,950] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.061,950] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.062,011] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.062,011] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.062,011] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.062,011] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


us: 0


[00:00:00.062,133] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.062,133] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.062,561] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.062,561] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.062,561] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.062,622] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.062,622] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.062,683] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.062,683] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.062,683] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start





[00:00:00.063,232] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.063,354] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.063,354] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.063,354] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.063,415] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.063,415] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.063,415] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.063,415] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.063,476] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


us: 0


tus: 1


[00:00:00.063,537] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.063,842] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.063,842] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.063,842] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.064,147] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.064,147] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.064,208] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.064,208] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.064,270] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.064,270] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.064,270] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.064,514] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


us: 0


tus: 1


[00:00:00.064,636] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.064,880] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.064,880] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.064,880] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.065,124] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.065,124] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.065,185] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.065,185] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.065,246] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.065,246] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.065,246] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: [00:00:00.065,246] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.065,490] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.065,490] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.065,734] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, stattus: 0


[00:00:00.065,795] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.065,795] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.066,040] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.066,040] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.066,101] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.066,467] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.066,467] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.066,467] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.066,528] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.066,528] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.066,528] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


us: 0


[00:00:00.066,589] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.066,650] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.066,650] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.066,650] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.066,955] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


0x20031EB4, size: 36


[00:00:00.066,955] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.067,016] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.067,016] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.067,260] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.067,321] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.067,382] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.067,382] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.067,382] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.067,382] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.067,749] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


us: 0


[00:00:00.067,810] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.067,810] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.068,054] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.068,054] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.068,054] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


us: 0


[00:00:00.068,176] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.068,237] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.068,237] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.068,237] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.068,603] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.068,603] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.068,603] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.068,664] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.068,664] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


us: 0


[00:00:00.068,908] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.068,908] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.068,969] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.068,969] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.068,969] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


ft: 512


[00:00:00.068,969] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.068,969] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.068,969] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.068,969] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


: 1


0x20031650, size: 512


[00:00:00.068,969] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.068,969] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 1, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.068,969] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.069,274] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.069,274] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.069,274] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.069,274] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.069,274] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


ft: 0


[00:00:00.070,190] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.070,434] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.070,434] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.070,495] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.070,495] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.070,495] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.070,861] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.070,861] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.071,105] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.071,166] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.071,166] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.071,166] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.071,166] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.071,594] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.071,594] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.071,655] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


tus: 0


[00:00:00.071,716] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.071,716] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.071,716] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.072,143] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.072,143] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.072,265] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.072,265] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.072,265] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.072,326] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.072,326] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.072,509] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.072,509] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.072,814] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.072,814] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.072,814] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.072,998] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.072,998] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.072,998] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.073,059] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


us: 0


[00:00:00.073,303] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.073,303] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.073,547] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.073,547] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.073,547] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.073,547] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: le[00:00:00.073,547] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 3, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.073,547] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.073,669] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.073,669] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.073,669] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


ft: 0, state: 4


[00:00:00.073,669] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.073,669] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.074,157] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.074,157] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.074,523] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.074,523] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.074,523] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.074,768] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.074,768] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.074,829] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.074,829] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.075,073] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.075,073] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.075,317] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.075,317] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.075,622] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.075,622] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.075,622] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.075,683] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.075,683] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.075,866] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.075,866] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.076,110] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.076,110] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.076,110] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.076,293] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.076,293] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6





[00:00:00.076,904] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.076,904] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.076,904] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.076,965] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.076,965] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.076,965] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.076,965] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.077,026] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.077,026] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


us: 0


[00:00:00.077,087] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.077,087] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.077,270] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.077,270] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.077,270] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.077,270] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.077,270] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


0x20031650, size: 1


: 1


[00:00:00.077,270] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


[00:00:00.077,270] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.077,270] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


[00:00:00.077,270] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.077,270] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 1, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.077,270] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.077,697] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.077,697] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.077,697] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, a


[00:00:00.078,918] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.079,040] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.079,040] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.079,040] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.079,101] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.079,101] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.079,101] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.079,101] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


us: 0


[00:00:00.079,223] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.079,223] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.079,711] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.079,711] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.079,711] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.079,711] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.079,711] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.079,711] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.079,711] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


ft: 512, state: 2


: 1


[00:00:00.079,711] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


[00:00:00.079,711] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.079,711] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 1, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.079,711] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.079,833] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.079,833] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.079,833] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, a


[00:00:00.081,176] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.081,176] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.081,176] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.081,237] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.081,237] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.081,237] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.081,237] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.081,298] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.081,359] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.081,359] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.081,359] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.081,665] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.081,726] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.081,726] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.081,970] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.081,970] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.082,031] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.082,031] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.082,031] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.082,275] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.082,275] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.082,519] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.082,519] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.082,580] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.082,580] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.082,580] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0





[00:00:00.082,885] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.083,129] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.083,129] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.083,129] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.083,190] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, sta[00:00:00.083,190] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.083,190] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.083,190] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.083,496] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.083,496] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.083,496] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.083,923] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.083,923] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.083,923] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.083,984] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.084,228] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.084,289] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.084,289] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.084,289] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.084,289] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.084,655] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.084,655] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.084,655] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.084,716] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.084,716] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.084,777] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.084,777] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.084,838] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.084,838] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.084,838] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: [00:00:00.085,388] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.085,449] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.085,449] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.085,510] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.085,510] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.085,510] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.085,571] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.085,571] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.085,571] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.085,632] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.085,998] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.085,998] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.085,998] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.086,242] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.086,242] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.086,303] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.086,303] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.086,547] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, stat[00:00:00.086,914] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.086,914] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.086,975] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.086,975] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.086,975] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.086,975] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.087,036] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.087,097] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.087,097] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.087,097] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.087,463] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.087,463] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


[00:00:00.087,463] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 36


us: 0


us: 0


[00:00:00.088,073] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.088,073] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.088,073] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.088,073] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.088,073] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.088,073] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.088,134] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.088,134] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.088,195] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


tus: 0


[00:00:00.088,317] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.088,317] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.088,317] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.088,806] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.088,806] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.088,928] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.088,928] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.088,928] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.088,989] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.089,050] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.089,050] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.089,477] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.089,477] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.089,477] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.089,599] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.089,599] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.089,599] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.089,660] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.089,660] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.089,660] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.089,660] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.089,660] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


ft: 0


[00:00:00.090,087] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.090,209] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.090,209] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.090,270] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.090,270] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.090,270] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.090,576] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.090,576] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.090,820] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.090,820] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.090,820] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.091,003] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.091,003] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.091,186] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.091,186] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.091,491] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.091,491] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.091,491] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.091,491] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.091,491] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.091,491] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.091,674] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.091,674] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.092,041] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.092,041] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.092,224] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.092,224] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.092,224] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.092,224] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.092,224] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.092,224] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


ft: 512, state: 2


[00:00:00.092,224] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.092,224] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


[00:00:00.092,224] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.092,224] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.092,468] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.092,468] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.092,468] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


ft: 0, state: 4


ft: 0


[00:00:00.093,078] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.093,078] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.093,078] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.093,811] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.093,811] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.093,811] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.093,811] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.093,872] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.093,933] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.093,933] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.094,177] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.094,177] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.094,177] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.094,177] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.094,482] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.094,482] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.094,482] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.094,970] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.094,970] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.094,970] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.095,031] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.095,031] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.095,092] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.095,092] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.095,336] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.095,336] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.095,336] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0





[00:00:00.095,581] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.095,825] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.095,825] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.095,825] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.095,886] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.095,886] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


us: 0


[00:00:00.096,008] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.096,252] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.096,252] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.096,252] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.096,374] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


ft: 512


[00:00:00.096,374] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.096,374] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.096,374] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.096,374] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


: 1


[00:00:00.096,374] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


[00:00:00.096,374] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.096,374] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 1, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.096,374] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.096,435] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0




[00:00:00.096,435] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.096,435] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.096,435] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.096,435] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


us: 0


[00:00:00.097,290] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.097,290] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.097,595] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.097,595] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6





[00:00:00.097,900] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.098,205] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.098,205] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.098,205] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.098,266] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.098,266] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.098,327] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.098,327] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.098,571] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.098,571] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.098,632] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.098,632] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.098,632] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.098,632] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: le[00:00:00.098,632] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.098,632] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


[00:00:00.098,632] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


0x20031650, size: 512


ft: 0


[00:00:00.098,632] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 1, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.098,632] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.098,999] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.098,999] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.098,999] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.098,999] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.098,999] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.099,792] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.099,792] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.100,097] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.100,097] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.100,097] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.100,097] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


us: 0


tus: 1


[00:00:00.100,646] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.100,708] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.100,708] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.100,708] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.100,708] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.100,952] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.100,952] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.101,013] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.101,013] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.101,013] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.101,074] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.101,257] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.101,257] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.101,684] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.101,684] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.101,684] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.101,745] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.101,745] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.101,745] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


us: 0


[00:00:00.101,928] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.101,928] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.101,928] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.102,355] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.102,355] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.102,355] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.102,416] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.102,722] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.102,722] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.102,722] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.102,722] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.102,722] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.102,722] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.102,783] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


us: 0


[00:00:00.103,088] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.103,088] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.103,332] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.103,332] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.103,332] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0





[00:00:00.103,454] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.103,698] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.103,698] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.103,698] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.103,759] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.103,759] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.103,759] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: [00:00:00.103,759] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.103,942] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.103,942] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.104,187] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0





[00:00:00.104,492] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.104,675] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.104,675] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.104,675] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.104,736] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.104,736] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.104,736] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


us: 0


[00:00:00.104,858] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.104,858] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.104,858] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.105,346] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.105,346] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.105,346] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.105,346] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.105,651] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.105,651] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.105,651] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.105,712] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.105,712] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.106,018] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.106,079] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.106,079] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.106,079] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.106,140] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.106,140] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


us: 0


[00:00:00.106,201] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.106,201] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.106,262] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.106,262] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.106,262] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: [00:00:00.106,811] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.106,811] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.106,811] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.106,872] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.106,872] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.106,933] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.106,933] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.107,177] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.107,177] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.107,177] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.107,360] <debug> usbd_msc: CMD: INQUIRY


[00:00:00.107,360] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 36


[00:00:00.107,360] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.107,421] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.107,666] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.107,666] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.107,666] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.107,971] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.107,971] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.107,971] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.108,032] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


us: 0


tus: 1


[00:00:00.108,276] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.108,520] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.108,520] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.108,520] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.108,520] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.108,764] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.108,764] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.108,825] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.108,825] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.108,886] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.108,886] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.109,191] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.109,191] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.109,497] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.109,497] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.109,497] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.109,558] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.109,558] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.109,558] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.109,558] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: le[00:00:00.110,229] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.110,229] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.110,229] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.110,229] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.110,229] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.110,229] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.110,290] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.110,290] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.110,412] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.110,656] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.110,656] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.110,900] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.110,900] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.110,900] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.110,961] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.110,961] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.111,022] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.111,022] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.111,022] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.111,389] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.111,389] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.111,389] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.111,389] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.111,816] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.111,816] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.111,877] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


tus: 0


[00:00:00.111,938] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.111,938] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.111,938] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.111,938] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.111,938] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 2, left: 512, datalen: 512, ret: 0


[00:00:00.111,938] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.112,609] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.112,609] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.112,609] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


: 1


0x20031650, size: 512


[00:00:00.112,609] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.113,281] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.113,281] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.113,281] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.113,281] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.113,281] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.113,281] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


us: 0


[00:00:00.113,342] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.113,342] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.113,403] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.113,403] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.113,403] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.113,830] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.113,830] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.113,891] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.113,891] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.114,135] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.114,135] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.114,379] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.114,379] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.114,562] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.114,562] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.114,562] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.114,624] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.115,173] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.115,173] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.115,173] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.115,234] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.115,234] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.115,234] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.115,295] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.115,295] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.115,356] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.115,356] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.115,356] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.115,905] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.115,905] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.115,905] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.115,905] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.115,905] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 0, left: 512, datalen: 512, ret: 0


[00:00:00.115,905] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.116,149] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.116,149] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.116,149] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


: 1


0x20031650, size: 512


[00:00:00.116,149] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.116,821] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.116,821] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.116,821] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.116,821] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.116,821] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.116,821] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.116,882] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.116,882] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.117,065] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.117,065] <debug> usbd_msc: CMD: TESTUNITREADY


[00:00:00.117,065] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.117,065] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.117,492] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.117,492] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.117,492] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 63, left: 512, datalen: 512, ret: 0


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


0x20031650, size: 512


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


ft: 0


0.117,553] <debug> usbd_msc: read_blockmem_proces[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.117,553] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: ft: 0


ft: 0, state: 4


[00:00:00.117,736] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.117,736] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.118,957] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.118,957] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.118,957] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.119,628] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.119,628] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.119,628] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.119,689] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.119,689] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


us: 0


[00:00:00.119,995] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.119,995] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.120,056] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.120,056] <debug> usbd_msc: CMD: TESTUNITREADY


[00:00:00.120,056] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.120,361] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.120,361] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.120,361] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.120,361] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.120,666] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.120,666] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.120,666] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.121,093] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.121,093] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.121,093] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.121,093] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


ac: 1


[00:00:00.121,093] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.121,093] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.121,093] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


[00:00:00.121,093] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


ft: 0


[00:00:00.121,093] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 1, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.121,093] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.121,154] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.121,154] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.121,154] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, a[00:00:00.122,192] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.122,192] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.122,192] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.122,253] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.122,253] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


us: 0


[00:00:00.122,314] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.122,314] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.122,375] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.122,375] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.122,375] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.122,375] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.122,741] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.122,802] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.122,802] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.122,802] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.123,046] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.123,046] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.123,046] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.123,107] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.123,107] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.123,535] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.123,535] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.123,596] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.123,596] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.123,596] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.123,596] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.123,596] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


[00:00:00.123,596] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


0x20031650, size: 512


[00:00:00.123,596] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.123,596] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 1, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.123,596] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.123,901] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0




[00:00:00.123,901] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.123,901] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.123,901] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.123,901] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


us: 0


[00:00:00.124,877] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.124,877] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: le[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 8192, state: 2


: 1


ft: 7168


[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 6144


[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 4, left: 6144, datalen: 6144, ret: 0


[00:00:00.124,938] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.000,427] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.000,427] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.000,427] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.000,427] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: le[00:00:00.000,427] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.000,427] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.000,427] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 6144




[00:00:00.001,342] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.001,342] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 6144, state: 4


[00:00:00.001,342] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.001,342] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 1024


[00:00:00.001,342] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 5120


[00:00:00.001,342] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.001,342] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


: 2


ft: 4096


[00:00:00.002,563] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.002,563] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.002,563] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.002,563] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 5120, state: 4


[00:00:00.002,563] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.002,563] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


ft: 4096


ac: 2


[00:00:00.002,563] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


[00:00:00.002,563] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.002,563] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 3072


[00:00:00.002,990] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.002,990] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.002,990] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.002,990] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: le: 1


[00:00:00.002,990] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 3072


[00:00:00.002,990] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.002,990] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


[00:00:00.002,990] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.002,990] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 2048


[00:00:00.003,295] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.003,295] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


c: 1


ft: 3072, state: 4


[00:00:00.003,295] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.003,295] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.003,295] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 2048


[00:00:00.003,295] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.003,295] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


[00:00:00.003,295] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.003,295] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 1024


[00:00:00.004,577] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0




c: 1


[00:00:00.004,577] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 2048, state: 4


[00:00:00.004,577] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.004,577] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 1024


[00:00:00.004,577] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 1024


[00:00:00.004,577] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.004,577] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


[00:00:00.004,577] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.004,577] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.005,310] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0




c: 1


[00:00:00.005,310] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 1024, state: 4


[00:00:00.005,310] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.005,310] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.005,310] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.006,591] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.006,591] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


c: 0


[00:00:00.006,591] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.006,591] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.006,591] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.006,774] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.007,019] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.007,019] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.007,080] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0





[00:00:00.007,629] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.007,629] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.007,629] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.007,690] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.007,690] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.007,690] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.007,690] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.007,751] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.007,751] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.007,812] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.007,995] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.007,995] <debug> usbd_msc: CMD: TESTUNITREADY


[00:00:00.007,995] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.007,995] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.008,422] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.008,483] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.008,483] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.008,544] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.008,544] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.008,544] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.008,605] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.009,216] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.009,216] <debug> usbd_msc: CMD: TESTUNITREADY


[00:00:00.009,216] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.009,216] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.009,277] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.009,277] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.009,277] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.009,338] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, sta[00:00:00.009,338] <debug> usbd_msc: CMD: TESTUNITREADY


[00:00:00.009,338] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.009,338] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.009,399] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.009,948] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.010,009] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.010,009] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.010,009] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.010,009] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.010,070] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.010,131] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.010,131] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.010,131] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.010,375] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.010,375] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.010,375] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.010,437] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


us: 0


tus: 1


[00:00:00.010,742] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.010,986] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.010,986] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.010,986] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.010,986] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.011,230] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.011,230] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.011,291] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.011,291] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.011,291] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.011,352] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.011,352] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.011,352] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.011,352] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.011,352] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.011,352] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


[00:00:00.011,352] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.011,352] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


ft: 0


[00:00:00.011,352] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.011,535] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.011,535] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.011,535] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.011,535] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.011,535] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.011,535] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


us: 0


[00:00:00.012,512] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.012,512] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.012,817] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.012,817] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.012,817] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.012,817] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.012,817] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


: 1


: 1


[00:00:00.012,817] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


[00:00:00.012,817] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.012,817] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 1, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.012,817] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.013,061] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.013,061] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.013,061] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.013,061] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.013,061] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


ft: 0


[00:00:00.013,977] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.013,977] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.013,977] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.014,221] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.014,221] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.014,221] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.014,221] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


us: 0


[00:00:00.014,709] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.014,709] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.015,136] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.015,136] <debug> usbd_msc: CMD: TESTUNITREADY


[00:00:00.015,136] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.015,136] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.015,258] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.015,258] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.015,258] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 4096


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


: 1


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 4096, state: 2


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


0x20031650, size: 1024


ft: 3072


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 2048


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 4, left: 2048, datalen: 2048, ret: 0


[00:00:00.015,319] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.015,502] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0




c: 1


[00:00:00.015,502] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 3072, state: 4


[00:00:00.015,502] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.015,502] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.015,502] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 2048


[00:00:00.015,502] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.015,502] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


[00:00:00.015,502] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.015,502] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 1024


us: 0




[00:00:00.016,906] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.016,906] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 2048, state: 4


[00:00:00.016,906] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.016,906] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 1024


[00:00:00.016,906] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 1024


[00:00:00.016,906] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 1, ac: 2


0x20031A50, size: 2


[00:00:00.016,906] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.016,906] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.017,761] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.017,761] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


c: 1


[00:00:00.017,761] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 1024, state: 4


[00:00:00.017,761] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.017,761] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.017,761] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


us: 0


[00:00:00.018,920] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.018,920] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 0, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.018,920] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.018,920] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.018,920] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: le[00:00:00.018,981] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.018,981] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.018,981] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.019,287] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.019,287] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.019,531] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.019,531] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.019,958] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.019,958] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.019,958] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.020,019] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


us: 0


[00:00:00.020,385] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.020,385] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.020,446] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.020,446] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.020,446] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.020,446] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.020,629] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.020,690] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.020,690] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.020,690] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.020,996] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.020,996] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.021,057] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.021,057] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.021,301] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, stat[00:00:00.021,606] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.021,606] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.021,667] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.021,667] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.021,667] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.021,728] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.021,728] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.021,728] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.021,789] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


us: 0


[00:00:00.022,277] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.022,277] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.022,338] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.022,338] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.022,338] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0





[00:00:00.022,338] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.022,766] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.022,766] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.022,766] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.022,766] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.022,766] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.022,766] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.022,827] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.023,132] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.023,132] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.023,132] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.023,376] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.023,376] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.023,376] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.023,376] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.023,376] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.023,376] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


: 1


[00:00:00.023,376] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


[00:00:00.023,376] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.023,376] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.023,437] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.023,437] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.023,437] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


ft: 0, state: 4


[00:00:00.023,437] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.023,437] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.024,230] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.024,230] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.024,230] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.024,841] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.024,841] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.024,902] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.024,902] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.025,329] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.025,329] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.025,329] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.025,390] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.025,390] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


0x20031650, size: 1024


[00:00:00.025,390] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 7168


[00:00:00.025,390] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.025,390] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


[00:00:00.025,390] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 2, ac: 2


ft: 6144


[00:00:00.025,390] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 4, left: 6144, datalen: 6144, ret: 0


[00:00:00.025,390] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.025,573] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.025,573] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


c: 1


[00:00:00.025,573] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 7168, state: 4


[00:00:00.025,573] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.025,573] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.025,573] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: le[00:00:00.025,573] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.025,573] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


[00:00:00.025,573] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.025,573] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 5120


us: 0


[00:00:00.026,367] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.026,367] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.026,367] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 6144, state: 4


[00:00:00.026,367] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.026,367] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: [00:00:00.026,367] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 5120


[00:00:00.026,367] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.026,367] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


: 2


[00:00:00.026,367] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 4096


[00:00:00.026,977] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.026,977] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.026,977] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.026,977] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 5120, state: 4


: 1


[00:00:00.026,977] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.026,977] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 4096


[00:00:00.026,977] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.026,977] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


: 2


[00:00:00.026,977] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 3072


[00:00:00.028,564] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.028,564] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


c: 1


[00:00:00.028,564] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 4096, state: 4


[00:00:00.028,564] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.028,564] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 1024


[00:00:00.028,564] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 3072


[00:00:00.028,564] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.028,564] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


: 2


ft: 2048


[00:00:00.029,174] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.029,174] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.029,174] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.029,174] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 3072, state: 4


[00:00:00.029,174] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.029,174] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.029,174] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 2048


[00:00:00.029,174] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.029,174] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


: 2


[00:00:00.029,174] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 1024


[00:00:00.029,418] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.029,418] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


c: 1


ft: 2048, state: 4


[00:00:00.029,418] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.029,418] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 1024


[00:00:00.029,418] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 1024


[00:00:00.029,418] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.029,418] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


[00:00:00.029,418] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 2, ac: 2


ft: 0


[00:00:00.030,334] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.030,334] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.030,334] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.030,334] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: le[00:00:00.031,921] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.031,921] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.031,921] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 0, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.031,921] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.031,921] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.031,921] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


us: 0


[00:00:00.031,982] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.031,982] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.032,104] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.032,104] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.032,104] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.032,104] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.032,470] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.032,714] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.032,714] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.032,714] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.032,714] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.032,714] <debug> usbd_msc: CMD: TESTUNITREADY


[00:00:00.032,714] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.032,714] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.032,897] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.033,142] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.033,142] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.033,142] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.033,142] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.033,569] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


us: 0


[00:00:00.033,630] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.033,630] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.033,874] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.033,874] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.033,874] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0





[00:00:00.033,996] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 1


[00:00:00.034,240] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.034,240] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.034,240] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.034,301] <debug> usbd_msc: CMD: REQUESTSENSE


[00:00:00.034,301] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.034,301] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.034,606] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.034,606] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.034,606] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.035,095] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.035,095] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.035,095] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.035,095] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


ac: 1


0x20031650, size: 1


[00:00:00.035,095] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.035,095] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


[00:00:00.035,095] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.035,095] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


[00:00:00.035,095] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.035,095] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 1, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.035,095] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0




[00:00:00.035,156] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.035,156] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.035,156] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.035,156] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.035,827] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.035,827] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.035,827] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


tus: 0


[00:00:00.036,376] <debug> usbd_msc: CMD: MODESENSE6


[00:00:00.036,376] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.036,499] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x02 r: 0x01


[00:00:00.036,926] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.036,926] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.036,926] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.036,987] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.036,987] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 18


[00:00:00.036,987] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.037,048] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.037,048] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


us: 0


tus: 1


[00:00:00.037,292] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.037,353] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.037,353] <debug> usbd_msc: CMD: PREVENTMEDIAREMOVAL


[00:00:00.037,353] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.037,353] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.037,780] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.037,780] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.037,780] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.037,841] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.037,841] <debug> usbd_msc: CMD: TESTUNITREADY


[00:00:00.037,841] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


us: 0


[00:00:00.038,024] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.038,024] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.038,085] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.038,085] <debug> usbd_msc: CMD: PREVENTMEDIAREMOVAL


[00:00:00.038,085] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.038,085] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


us: 0


[00:00:00.038,513] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.038,513] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.038,513] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


tus: 0


[00:00:00.038,574] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.038,574] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.038,574] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.038,879] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.038,879] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.039,245] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.039,245] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.039,306] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.039,306] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.039,306] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.039,550] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.039,550] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.039,794] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.039,855] <debug> app_usbd_core: SETUP: t: 0x80 r: 0x06


[00:00:00.039,978] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.039,978] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.039,978] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.039,978] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.040,405] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.040,405] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.040,466] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.040,466] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.040,527] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.040,527] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.040,527] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.040,527] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.040,527] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


: 1


[00:00:00.040,527] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


[00:00:00.040,527] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.040,527] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


ft: 0


[00:00:00.040,527] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 3, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.040,527] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.040,893] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.040,893] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.040,893] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


ft: 0, state: 4


[00:00:00.040,893] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.040,893] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.041,625] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.041,625] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 0, left: 512, datalen: 512, ret: 0


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


: 1


: 1


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


ft: 0


0.042,053] <debug> usbd_msc: read_blockmem_proces[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.042,053] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


ft: 0


us: 0


[00:00:00.042,358] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.042,358] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.042,358] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.042,358] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.042,358] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.043,334] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.043,334] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.044,128] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.044,128] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.044,128] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.044,128] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


[00:00:00.044,128] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.044,128] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


ft: 0


[00:00:00.044,128] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 1, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.044,128] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.044,372] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.044,372] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


c: 0


[00:00:00.044,372] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


[00:00:00.044,372] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.044,372] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.044,982] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.044,982] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.044,982] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.045,471] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.045,654] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.045,654] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.045,898] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.045,898] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.045,898] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.046,142] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.046,142] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.046,142] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.046,203] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.046,203] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.046,447] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.046,447] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.046,569] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.046,569] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.046,569] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


us: 0


[00:00:00.046,875] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.046,936] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.046,936] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.046,936] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.047,241] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.047,241] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.047,302] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.047,302] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.047,546] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.047,546] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.047,668] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.047,668] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.047,668] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.047,912] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.047,912] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.048,095] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


[00:00:00.048,095] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


tus: 0


[00:00:00.048,156] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.048,156] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.048,156] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.048,156] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.048,156] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


: 1


ft: 512, state: 2


[00:00:00.048,156] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.048,156] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


[00:00:00.048,156] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.048,156] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 1, left: 0, datalen: 0, ret: 0


[00:00:00.048,156] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.048,522] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.048,522] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.048,522] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, a[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 512


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


 512, datalen: 512, ret: 0


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 512, state: 2


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


0x20031650, size: 512


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


ft: 0


0.049,682] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: le 512, datalen: 512, ret: 0


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 1


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


ft: 512, state: 2


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 512


[00:00:00.049,682] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


us: 0


[00:00:00.049,743] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.049,743] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 0


[00:00:00.049,743] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 0, state: 4


ft: 0


us: 0


[00:00:00.050,659] <debug> usbd_msc: state: 6, ep out event, status: 1


[00:00:00.050,659] <debug> usbd_msc: cbw_wait_start


[00:00:00.051,452] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.051,452] <debug> usbd_msc: CMD: READCAPACITY10


[00:00:00.051,452] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031EB4, size: 8


[00:00:00.051,452] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


[00:00:00.051,696] <debug> usbd_msc: state: 3, ep in event, status: 0


[00:00:00.051,696] <debug> usbd_msc: csw_wait_start: 0


[00:00:00.051,818] <debug> usbd_msc: state: 6, ep in event, status: 0


tus: 1


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc: state: 2, ep out event, status: 0


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc: CMD: READ10


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc: cmd_read_start


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 8192


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc: read_blockmem: id: 63, left: 8192, datalen: 8192, ret: 0


[00:00:00.052,001] <debug> usbd_msc: Ep proc status: 0


0x20031650, size: 2


[00:00:00.052,673] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.052,673] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 8192, state: 2


[00:00:00.052,673] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.052,673] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 1024


[00:00:00.052,673] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 7168


ac: 2


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 7168, state: 4


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 1, ac: 1


ft: 7168, state: 4


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 6144


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 5120


ft: 7168, state: 4


0x20031A50, size: 2


: 1


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 7168, state: 4


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 6144


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: : 2


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 5120


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.053,405] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 5120


us: 0


[00:00:00.053,466] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.053,466] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.053,466] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 6144, state: 4


[00:00:00.053,466] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.053,466] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 1024


[00:00:00.053,466] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 5120


ac: 2


[00:00:00.054,199] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.054,199] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.054,199] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.054,199] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 5120, state: 4


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0




[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 5120, state: 4


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 4096


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, ac: 2


ac: 2


0.055,480] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, 

[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: [00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: le: 1


0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 4096


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 3072


0x20031A50, size: 2


: 1


ft: 5120, state: 4


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 4096


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 2, ac: 2


ft: 3072


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 4096, state: 4


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 1024


[00:00:00.055,480] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 3072


ac: 2


[00:00:00.056,152] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0


[00:00:00.056,152] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.056,152] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 0, ac: 1


[00:00:00.056,152] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 3072, state: 4


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: state: 4, ep in event, status: 0




[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 3072, state: 4


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


ft: 2048


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, ac: 2


ac: 2


0.057,189] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, 

[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 3072, state: 4


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


ft: 2048


ac: 2


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 1024


ft: 1024


57,189] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 3072, state: 4


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


ft: 2048


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 1, dc: 1, ac: 2


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031650, size: 2


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 1, dc: 2, ac: 2


ft: 1024


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 2048, state: 4


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 0, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031650, size: 1024


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 1024


[00:00:00.057,189] <debug> usbd_msc: buff_alloc, idx: 0, dc: 1, ac: 2


us: 0


[00:00:00.059,204] <debug> usbd_msc: APP_USBD_MSC_STATE_DATA_IN


[00:00:00.059,204] <debug> usbd_msc: read_done_handler: p_buff: 0x20031A50, size: 2


[00:00:00.059,204] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.059,204] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0




0x20031A50, size: 2


[00:00:00.059,204] <debug> usbd_msc: buff_put, idx: 0, dc: 2, ac: 2


[00:00:00.059,204] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


[00:00:00.059,204] <debug> usbd_msc: buff_free, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.059,204] <debug> usbd_msc: read_transfer_processor: left: 1024, state: 4


[00:00:00.059,204] <debug> usbd_msc: buff_get, idx: 1, dc: 1, ac: 1


[00:00:00.059,204] <debug> usbd_msc: transfer_in_start: p_buff: 0x20031A50, size: 1024


[00:00:00.059,204] <debug> usbd_msc: read_blockmem_processor: left: 0


us: 0




[00:00:00.060,241] <error> app: ASSERTION FAILED at D:\USB_debug\nRF5SDK160098a08e2\components\libraries\usbd\class\msc\app_usbd_msc.c:1875


