/* SPDX-License-Identifier: LicenseRef-Nordic-5-Clause */

&uart0 {
	rx-pin = <22>;
	tx-pin = <23>;
	/delete-property/ rts-pin;
	/delete-property/ cts-pin;
	compatible = "nordic,nrf-uarte";

	lpuart: nrf-sw-lpuart {
		compatible = "nordic,nrf-sw-lpuart";
		status = "okay";
		label = "LPUART";
		req-pin = <24>;
		rdy-pin = <25>;
	};
};

&gpiote {
	interrupts = <6 NRF_DEFAULT_IRQ_PRIORITY>;
};
