/*
 * Copyright (c) 2022 Nordic Semiconductor ASA
 *
 * SPDX-License-Identifier: LicenseRef-Nordic-5-Clause
 */

/ {
	chosen {
		nordic,nus-uart = &uart0;
	};

    nrf_radio_coex: radio_coex_three_wire {
        status = "okay";
        compatible = "generic-radio-coex-three-wire";
        req-gpios =     <&gpio1 10 (GPIO_ACTIVE_HIGH)>;
        pri-dir-gpios = <&gpio1 11 (GPIO_ACTIVE_HIGH)>;
        grant-gpios =   <&gpio1 12 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)>;
    };
};

&radio {
    coex = <&nrf_radio_coex>;
};
