/*
 * Copyright (c) 2024 Nordic Semiconductor ASA
 *
 * SPDX-License-Identifier: LicenseRef-Nordic-5-Clause
 */

/ {
	nrf_radio_coex: radio_coex_three_wire {
		status = "okay";
		compatible = "generic-radio-coex-three-wire";
		req-gpios = <&gpio0 1 (GPIO_ACTIVE_HIGH)>;
		pri-dir-gpios = <&gpio0 2 (GPIO_ACTIVE_HIGH)>;
		grant-gpios = <&gpio0 0 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)>;
	};
};

&radio {
	coex = <&nrf_radio_coex>;
};
