/*
 * Copyright (c) 2021 Nordic Semiconductor ASA
 *
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 */

&uart1 {
	status = "okay";
	tx-pin = <17>; /* <&interface_to_nrf52840 1 0>; */
	rx-pin = <18>; /* <&interface_to_nrf52840 0 0>; */
	rts-pin = <14>; /* <&interface_to_nrf52840 3 0>; */
	cts-pin = <15>; /* <&interface_to_nrf52840 2 0>; */
};
