/*
 * Copyright (c) 2021 Nordic Semiconductor ASA
 *
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 */

/* NOTE: this feature is only available in nRF9160 DK v0.14.0 or later. */

&pcal6408a {
	status = "okay";
};

&led0 {
	gpios = <&pcal6408a 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};

&led1 {
	gpios = <&pcal6408a 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};

&led2 {
	gpios = <&pcal6408a 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};

&led3 {
	gpios = <&pcal6408a 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};
