&pinctrl {
	// /omit-if-no-ref/ uart00_default: uart00_default {
	// 	group1 {
	// 		psels = <NRF_PSEL(UART_TX, 2, 8)>;
	// 	};
	// 	group2 {
	// 		psels = <NRF_PSEL(UART_RX, 2, 7)>;
	// 		bias-pull-up;
	// 	};
	// };

	// /omit-if-no-ref/ uart00_sleep: uart00_sleep {
	// 	group1 {
	// 		psels = <NRF_PSEL(UART_TX, 2, 8)>,
	// 			<NRF_PSEL(UART_RX, 2, 7)>;
	// 		low-power-enable;
	// 	};
	// };

    uart20_default: uart20_default {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(UART_TX, 2, 2)>;
		};
		group2 {
			psels = <NRF_PSEL(UART_RX, 2, 0)>;
			bias-pull-up;
		};
	};

	uart20_sleep: uart20_sleep {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(UART_TX, 2, 2)>,
				<NRF_PSEL(UART_RX, 2, 0)>;
			low-power-enable;
		};
	};
};

&spi00 {
    status = "disabled";
};

// &uart00 {
// 	current-speed = <115200>;
// 	pinctrl-0 = <&uart00_default>;
// 	pinctrl-1 = <&uart00_sleep>;
// 	pinctrl-names = "default", "sleep";
// 	status = "okay";
// 	/delete-property/ hw-flow-control;
// };