/ {
	chosen {
		nordic,pm-ext-flash = &mx25r64;
	};
};

&qspi {
	status = "disabled";
};

&spi4 {
	cs-gpios = <&gpio1 10 GPIO_ACTIVE_LOW>, <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_LOW>, <&gpio0 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	status = "okay";
	mx25r64: mx25r6435f@0 {

		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <8000000>;

		jedec-id = [c2 28 17];
		sfdp-bfp = [
			e5 20 f1 ff  ff ff ff 03  44 eb 08 6b  08 3b 04 bb
			ee ff ff ff  ff ff 00 ff  ff ff 00 ff  0c 20 0f 52
			10 d8 00 ff  23 72 f5 00  82 ed 04 cc  44 83 68 44
			30 b0 30 b0  f7 c4 d5 5c  00 be 29 ff  f0 d0 ff ff
		];
		size = <67108864>;
		has-dpd;
		t-enter-dpd = <10000>;
		t-exit-dpd = <5000>;
		dpd-wakeup-sequence = <30000 20 45000>;
	};
};

&gpio_fwd {
	uart {
		gpios = < &gpio1 0x9 0x0 >, < &gpio1 0x8 0x0 >, < &gpio1 0xb 0x0 >;
	};
};
