/*
 * Copyright (c) 2021 Nordic Semiconductor ASA
 *
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 */
/*
&nrf_interface_pins_0_2_routing {
	status = "okay";
};

&nrf_interface_pins_3_5_routing {
	status = "okay";
};

&pinctrl {
	uart1_default_alt: uart1_default_alt {
		group1 {
//			psels = <NRF_PSEL(UART_TX, 0, 17)>,
//				<NRF_PSEL(UART_RX, 0, 20)>,
//				<NRF_PSEL(UART_RTS, 0, 15)>,
//				<NRF_PSEL(UART_CTS, 0, 22)>;
			psels = <NRF_PSEL(UART_TX, 0, 17)>, // <&interface_to_nrf9160 0 0>
				<NRF_PSEL(UART_RX, 0, 3)>,      // <&VCOM1.TXD>
				<NRF_PSEL(UART_RTS, 1, 8)>,     // <&VCOM1.RTS>
				<NRF_PSEL(UART_CTS, 0, 22)>;    // <&interface_to_nrf9160 3 0>
		};
	};

	uart1_sleep_alt: uart1_sleep_alt {
		group1 {
//			psels = <NRF_PSEL(UART_TX, 0, 17)>,
//				<NRF_PSEL(UART_RX, 0, 20)>,
//				<NRF_PSEL(UART_RTS, 0, 15)>,
//				<NRF_PSEL(UART_CTS, 0, 22)>;
			psels = <NRF_PSEL(UART_TX, 0, 17)>, // <&interface_to_nrf9160 0 0>
				<NRF_PSEL(UART_RX, 0, 3)>,      // <&VCOM1.TXD>
				<NRF_PSEL(UART_RTS, 1, 8)>,     // <&VCOM1.RTS>
				<NRF_PSEL(UART_CTS, 0, 22)>;    // <&interface_to_nrf9160 3 0>
			low-power-enable;
		};
	};

};

&uart1 {
	status = "okay";
	pinctrl-0 = <&uart1_default_alt>;
	pinctrl-1 = <&uart1_sleep_alt>;
	pinctrl-names = "default", "sleep";
};
*/