<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="NRF52-SHIELD">
<description>For nRF5 DK shield</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NRF52-SHIELD">
<description>nRF52 devkit shield</description>
<pin name="P0.11"/>
<pin name="P0.12"/>
<pin name="P0.13"/>
<pin name="P0.14"/>
<pin name="P0.15"/>
<pin name="P0.16"/>
<pin name="P0.17"/>
<pin name="P0.18"/>
<pin name="P0.19"/>
<pin name="P0.20"/>
<pin name="P0.22"/>
<pin name="P0.23"/>
<pin name="P0.24"/>
<pin name="P0.25"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P0.02"/>
<pin name="P0.31"/>
<pin name="P0.30"/>
<pin name="P0.29"/>
<pin name="P0.28"/>
<pin name="P0.04"/>
<pin name="P0.03"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="5V" direction="pwr"/>
<pin name="3V" direction="pwr"/>
<pin name="/RESET"/>
<pin name="P0.27"/>
<pin name="P0.26"/>
<pin name="VDD1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD2" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NRF52-SHIELD">
<description>nRF5 devkit shield</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NRF52-SHIELD"/>
</gates>
<devices>
<device name="-NOTEXT" package="NRF52-SHIELD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="3V" pad="3V"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="NC"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.02" pad="P02"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.03" pad="P03"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.04" pad="P04"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.11" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.12" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.13" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.14" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.15" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.16" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.17" pad="P17"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.18" pad="P18"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.19" pad="P19"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.20" pad="P20"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.22" pad="P22"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.23" pad="P23"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.24" pad="P24"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.25" pad="P25"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.26" pad="P26"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.27" pad="P27"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.28" pad="P28"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.29" pad="P29"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.30" pad="P30"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.31" pad="P31"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="VDD2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="VDD1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
