; nRF5 SDK for Mesh Application scatter file.
; 24 kB FLASH and 768 B RAM reserved for bootloader.
;
; This file is intended for nrf52840_xxAA with the s140_6.1.0 SoftDevice.

LR_IROM1 0x00026000 0x000d1000 {
  ; MBR:        0x00000000 0x00001000
  ; SOFTDEVICE: 0x00001000 0x00025000
  ; BOOTLOADER: 0x000f8000 0x00006000

  ER_IROM1 0x00026000 0x000d1000 {
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  }

  RW_IRAM1 0x20002da0 0x0003cf60 {
   .ANY (+RW +ZI)
  }
}
