<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LGA_16.0X10.5X1.1_127">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NRF9160">
<description>nRF9160</description>
<pin name="GND_SHIELD" direction="pwr"/>
<pin name="P0.05"/>
<pin name="P0.06"/>
<pin name="P0.07"/>
<pin name="RESERVED" direction="nc"/>
<pin name="VDD_GPIO" direction="pwr"/>
<pin name="DEC0" direction="pwr"/>
<pin name="P0.08"/>
<pin name="P0.09"/>
<pin name="P0.10"/>
<pin name="P0.11"/>
<pin name="P0.12"/>
<pin name="VDD2" direction="pwr"/>
<pin name="P0.13/AIN0"/>
<pin name="P0.14/AIN1"/>
<pin name="P0.15/AIN2"/>
<pin name="P0.16/AIN3"/>
<pin name="P0.17/AIN4"/>
<pin name="P0.18/AIN5"/>
<pin name="P0.19/AIN6"/>
<pin name="NRESET"/>
<pin name="SWDCLK" direction="in"/>
<pin name="SWDIO"/>
<pin name="P0.20/AIN7"/>
<pin name="P0.21/TRACECLK"/>
<pin name="P0.22/TRACEDATA0"/>
<pin name="P0.23/TRACEDATA1"/>
<pin name="P0.24/TRACEDATA2"/>
<pin name="P0.25/TRACEDATA3"/>
<pin name="SIM_RST"/>
<pin name="SIM_DET"/>
<pin name="SIM_CLK"/>
<pin name="SIM_IO"/>
<pin name="SIM_1V8" direction="pwr"/>
<pin name="MAGPIO2"/>
<pin name="MAGPIO1"/>
<pin name="MAGPIO0"/>
<pin name="VIO" direction="pwr"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SDATA"/>
<pin name="ANT" direction="pas"/>
<pin name="AUX" direction="pas"/>
<pin name="GPS" direction="pas"/>
<pin name="P0.26"/>
<pin name="P0.27"/>
<pin name="P0.28"/>
<pin name="P0.29"/>
<pin name="P0.30"/>
<pin name="P0.31"/>
<pin name="COEX2"/>
<pin name="COEX1"/>
<pin name="COEX0"/>
<pin name="P0.00"/>
<pin name="P0.01"/>
<pin name="P0.02"/>
<pin name="P0.03"/>
<pin name="P0.04"/>
<pin name="ENABLE" direction="in"/>
<pin name="VDD1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="RESERVED_FUTURE" direction="nc"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NRF9160-SICA-R7-B0A" prefix="M">
<description>&lt;b&gt;Nordic nRF9160 LTE/NB Modem&lt;/b&gt;

&lt;p&gt;data taken from the nRF9160_PS_v1.0 datasheet&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;author: Roland van Straten (rolandvs@github)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;date: 8-07-2019&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NRF9160"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA_16.0X10.5X1.1_127">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="COEX0" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="COEX1" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="COEX2" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="DEC0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_SHIELD" pad="1 5 6 7 8 9 11 14 17 21 27 31 36 41 44 47 50 52 56 60 62 63 65 66 68 69 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 85 90 94 98"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="MAGPIO0" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="MAGPIO1" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="MAGPIO2" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="NRESET" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.00" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.01" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.02" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.03" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.04" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.05" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.06" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.07" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.08" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.09" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.13/AIN0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.14/AIN1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.15/AIN2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.16/AIN3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.17/AIN4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.18/AIN5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.19/AIN6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.20/AIN7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.21/TRACECLK" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.22/TRACEDATA0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.23/TRACEDATA1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.24/TRACEDATA2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.25/TRACEDATA3" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.26" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.27" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.28" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.29" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.30" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.31" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED" pad="10 51 70 71 73"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED_FUTURE" pad="104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="SDATA" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_1V8" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_CLK" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_DET" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_IO" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_RST" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDCLK" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_GPIO" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="103 P$1 P$2 P$3 P$4 P$5 P$6 P$7 P$8 P$9 P$10 P$11 P$12 P$13 P$14 P$15 P$16 P$17 P$18 P$19 P$20 P$21 P$22 P$23 P$24 P$25 P$26 P$27 P$28 P$29 P$30 P$31 P$32 P$33 P$34"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
